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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桦川县雨粮农业发展有限公司烘干项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	谷延才
	联系方式
	15145462225

	建设地点
	黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇中伏村

	地理坐标
	（130度0分27.885秒，47度1分0.145秒）

	国民经济

行业类别
	A0514 农产品初加工活动

D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	170
	环保投资（万元）
	30.4

	环保投资占比（%）
	17.88
	施工工期
	2026年6月-2026年7月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	9279.7

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表的要求，项目专项设置情况参照表1-1。

表1-1  专项评价设置情况一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目热风炉和锅炉产生的大气污染物主要为SO2、颗粒物、NOX，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（第35卷第6期2020年11月），每1g生物质燃料含15.47ng汞，汞的含量极微少，属于微量水平。根据华北电力大学的研究（王琳珍；生物质的燃烧特性及其污染气体、汞、砷释放特性[D]；华北电力大学（北京）；2017年），生物质汞含量为1-44ng/g，根据《除尘器对水泥厂大气汞排放特征的影响研究》（周启昕，茅珏榛，王小龙，孟帅琦，周劲松），布袋除尘器的平均脱汞效率为43.34%，综上，生物质汞含量低且布袋除尘器对汞有去除效率，经过布袋除尘器处理后，生物质汞含量更低，所以本次不予考虑本项目厂界500米范围内无空气保护目标，故不设置大气专项评价
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；本项目不属于新增废水直排的污水集中处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。
本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量③。
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。
否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1、产业政策符合性分析

本项目为粮食烘干项目，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类，一、农林牧渔业 8、农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目。

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“第三类淘汰类”中落后产品（七）机械”中“燃煤热风炉”属于“落后产品”。本项目建设生物质热风炉，不属于燃煤热风炉，不属于其“限制类”及“淘汰类”中“落后产品”。

因此，项目建设符合国家产业政策。

1.2、选址合理性分析
本项目位于桦川县新城镇中伏村，所在位置用地类型为工业用地（见附件），东侧为中伏村居民，西、北均为农田，南侧隔村道为农田。交通便利，便于原辅材料运送。本项目所在区域不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、生态红线、饮用水水源保护区、重要湿地等区域。
本项目为粮油仓储项目，依据《粮油仓储管理办法》（国家发改委令第5号）相关规定，粮油仓储单位固定经营场地必须符合污染源、危险源安全距离相关规定，这是选址合规的首要前提。经核查，本项目选址周边1000米范围内无有毒气体排放单位（如矿山、炼焦、炼油、化工、农药、化肥等企业），500米范围内无恶臭及生物污染源（如屠宰场、垃圾堆场、污水处理站等设施），100米范围内无粉尘污染源（如砖瓦厂、混凝土厂、石膏制品厂等企业），项目边界与各类污染源、危险源的距离均满足上述管理办法的强制性红线要求。
通过对厂区合理布局，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，不会对项目所在区域环境造成较大影响。因此，项目选址合理、可行。

1.3、项目与生态环境分区管控符合性分析
本项目位于桦川县新城镇中伏村。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《佳木斯市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规[2021]4号）的内容，《佳木斯市生态环境准入清单》（2023年版）、本项目生态环境分区管控分析报告，本项目与“生态环境分区管控”符合性如下：

（1）“一图”
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图1-1本项目与环境管控单元叠加图
（2）“一表”

表1-2本项目与“生态环境分区管控”符合性分析表

一、生态保护红线
管控单元类别
一般管控单元

符合性分析
本项目位于桦川县新城镇中伏村，根据本项目生态环境分区管控分析报告，所在区域属于一般管控单元，不占用生态红线和一般生态空间，符合生态保护红线要求。

二、环境质量底线
大气环境
管控单元类别
大气环境一般管控区

管控要求

符合性分析

空间布局约束
贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施；引导工业项目向园区集聚；严禁钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能；重点对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。
本项目为粮食烘干项目，不属于钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能项目，不属于对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能的项目。

水环境
管控单元类别
水环境一般管控区
管控要求
符合性分析
空间布局约束
贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施；引导工业项目向园区集聚；严禁钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能；重点对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。

本项目为粮食烘干项目，不属于钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能项目，不属于对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能的项目。

地下水环境
管控单元类别
地下水环境重点管控区

管控要求
符合性分析
空间约束布局

1.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

2.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。

3.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。

本项目为粮食烘干项目。本项目危险废物贮存点为重点防渗区，防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。旱厕为一般防渗，其他区域做简单防渗，进行地表硬化处理。对土壤影响极小。

环境风险管控

1.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。

2.指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。

3.重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
本项目为粮食烘干项目，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。不属于地下水污染防治重点排污单位。

本项目运营期采用合理防渗措施，不会对地下水、土壤环境产生明显不利影响。

污染物排放管控

新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治地下水污染的措施。

本项目为粮食烘干项目，不属于“两高”项目。
三、资源利用上线
管控要求
1.2025年用水总量不得超过49.29亿立方米，2030年用水总量不得超过19.87亿立方米。

2.相比于2020年，佳木斯市2025年万元GDP用水量下降率不低于12.0%，万元工业增加值用水量下降率不低于13.0%。2025年，农田灌溉水有效利用系数不低于0.613。

3.严格禁止社会资本进入自然保护区探矿，保护区内探明的矿产只能作为国家战略储备资源。

4.佳木斯市2025年、2035年建设用地开发上线为11.58万公顷、12.19万公顷，耕地资源保护下线分别为176.93万公顷、176.09万公顷。

5.佳木斯市2025年和2035年煤炭消费上线分别为412.78万吨标准煤和446.98万吨标准煤。2025年、2035年建设用地开发上线、耕地资源保护下线和煤炭消费上线指标依据省政府下步下达工作目标执行。

项目符合性分析
本项目用地性质为工业用地，运营过程消耗新鲜水39.68m3，水资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，燃料采用生物质颗粒，不涉及煤炭使用。故本项目资源在区域承载能力范围内，满足资源利用上限要求。

四、环境准入清单
环境管控单元名称
桦川县其他区域

环境管控单元编码
ZH23082630002

管控单元类别
一般管控单元

管控要求
项目符合性分析
空间布局约束

贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施；引导工业项目向园区集聚；严禁钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能；重点对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。
本项目为粮食烘干项目，不属于钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能项目，不属于对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能的项目。

（3）“一说明”

由上表可知，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《佳木斯市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政函﹝2021﹞60号）及本项目生态环境分区管控分析报告中的要求

1.4与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

第二条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。

本项目为粮食烘干项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业。冬季采用电取暖，热风炉采用生物质颗粒作为燃料并配套布袋除尘器与15m高排气筒，不涉及煤炭使用。符合《中华人民共和国大气污染防治法》中相关要求。
1.5与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）的符合性分析
《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）文件时效性为2020年，因暂未下发新的延续性文件，故本项目参照2019年原有文件中的管理要求执行。

（一）优化调整产业结构。严格项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修改版）淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工作落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。本项目为粮食烘干项目，且立足于周边原粮产地，与该条不违背。且本项目使用的热风炉不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》淘汰类工业炉窑。故本项目符合优化调整产业结构的要求。

（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。本项目热风炉使用生物质成型燃料，能够达标排放，故本项目符合加快燃料清洁低碳化替代的要求。

（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。本项目使用生物质热风炉，采用生物质颗粒作为燃料，同时配套建设高效环保治理设施（布袋除尘器），执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9087-1996），能够达标排放。故项目符合实施污染深度治理的要求。

（四）全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。本项目生产过程中物料储存、输送采用封闭措施，产尘设备封闭，热风炉燃料和灰渣均置于封闭的燃料库和灰渣贮存点内。故本项目符合全面加强无组织排放管理的要求。

因此，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》规划要求。

1.6、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修正）符合性分析

“第六条，企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。第十一条，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施，配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。第三十二条，燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。第三十三条，设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉，已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定”。

本项目谷物干燥机配套设置生物质热风炉，燃料为生物质颗粒，不涉及煤炭使用，符合《黑龙江省大气污染防治条例》的相关要求。

1.7、与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

加大集中供热工程建设，淘汰分散燃煤小锅炉。积极推进“三供两治”工程项目建设，加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，推进大型集中供热企业接收分散供热小锅炉，拔除小烟筒。

加强扬尘控制，深化面源污染治理。各地要大力推进园林城市建设，提高街道两侧硬化率、绿化率，减少市区、城乡结合部街路裸露地面。

加强对燃煤锅炉及窑炉等治理。循环硫化床锅炉要全部安装静电、布袋等高效除尘设施，实现达标排放。

本项目冬季采用电取暖，地面全部硬化，热风炉配套安装布袋除尘器+15m高排气筒，燃料采用生物质颗粒，不涉及煤炭使用。因此，符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》的相关要求。

1.8、与《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》（佳政规【2023】1号）符合性分析

三、主要任务与重点工程（一）贯彻新发展理念，推进高质量发展。3.构建清洁低碳能源体系。优化能源供给结构。建设清洁低碳、安全高效的能源体系。严格控制煤炭消费总量增速，实施煤炭消费减量替代，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施能耗总量和强度双控，大幅降低能耗强度。实施可再生能源替代行动，促进非化石能源成为能源消费增量的主体。完善能源产供储销体系，加快落实“气化龙江”、电能替代工程，建设智慧能源系统，保障全市能源供应。优化电力生产和输送通道布局，提高能源输配效率。优化风电、光伏发电布局。优先发展新能源产业，持续推进电能替代行动计划，推广电锅炉、电窑炉、电采暖等新型用能方式，探索在风电、光电富集地区利用低谷富余电实施储能供暖。实施终端用能清洁化替代。重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，降低煤炭在终端分散利用比例，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工业余热、电力热力等进行替代。到2023年采暖季前，全市清洁取暖率基本达到100%，平原地区基本完成散煤替代。

本项目生产供热采用生物质热风炉，不属于以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，且配套高效布袋除尘器。符合《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》（佳政规【2023】1号）相关要求。

1.9、与佳木斯市人民政府关于印发《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（佳政发〔2024〕4号）符合性分析

二、重点任务（一）稳步推进化石能源减量替代。4.开展燃气、生物质锅炉深度治理。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，严把低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，城市建成区内新建生物质供热锅炉要达到天然气排放标准，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。

本项目为生产供热采用生物质作为燃料，不涉及煤炭使用，采用生物质热风炉配套15m高排气筒与布袋除尘器（效率99%）。
因此，本项目的建设符合《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（佳政发〔2024〕4号）的要求。
1.10、《桦川县人民政府关于印发桦川县“十四五”生态环境保护规划的通知》（桦政规〔2023〕3号）符合性分析
推进产业结构调整。持续压减淘汰落后产能，实施差别化环境准入政策，从严控制高能耗、高物耗、高水耗、低水平重复建设项目及涉危、涉重和其他重大环境风险项目。促进重点行业绿色转型，支持企业开展能效提升、清洁生产、超低排放等绿色化改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，提升行业资源能源利用效率。推进产业集群和园区升级改造，鼓励创建绿色工厂、绿色工业园区，加强园区能源梯级利用，推进集中供热，支持培育壮大特色产业集群。到2025年，预计全县规模以上工业企业万元工业增加值能耗累计下降5%以上。
实施终端用能清洁化替代。重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，降低煤炭在终端分散利用比例，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工业余热、电力热力等进行替代。到2023年采暖季前，全县清洁取暖率基本达到100%，平原地区基本完成散煤替代。
推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，推进抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“第三类淘汰类”中落后产品（七）机械”中“燃煤热风炉”属于“落后产品”。本项目建设生物质热风炉，不属于燃煤热风炉，不属于其“限制类”及“淘汰类”中“落后产品”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗、低水平重复建设项目及涉危、涉重和其他重大环境风险项目。本项目谷物干燥机配套设置生物质热风炉，燃料为生物质颗粒，不涉及煤炭使用。因此，本项目的建设符合《桦川县人民政府关于印发桦川县“十四五”生态环境保护规划的通知》（桦政规〔2023〕3号）的要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1、项目由来
桦川县雨粮农业发展有限公司租赁位于桦川县新城镇中伏村的佳木斯裕鑫米业有限公司的土地及地上所有建筑物（3个库房、办公室、杂物间等）（见附件），现均为闲置建筑。现新建粮食烘干项目，按照相关规定办理环境影响评价手续。
2.2建设内容
2.2.1、项目概况
项目名称：桦川县雨粮农业发展有限公司粮食烘干项目
建设单位：桦川县雨粮农业发展有限公司
建设地点：桦川县新城镇中伏村
建设性质：新建
项目总投资：本项目总投资为170万元

项目占地面积：9279.7m2
生产规模：本项目年烘干水稻10000 t
2.2.2项目建设内容及规模

本项目建设一套烘干系统，包含6台22t/d的谷物干燥机以及配套1台140万kcal/h生物质热风炉等。

主要建设内容详见下表2-1。

表2-1  项目组成一览表

项目

建设内容

备注

主体工程

生产车间

（库房1#）

位于厂区北侧库房内，占地面积885m2，高11m，建设6台日烘干能力22t/d的谷物干燥机以及配套1台140万kcal/h生物质热风炉，年运行76天，年烘干水稻10000t。进入谷物干燥机待烘干的潮粮含水率平均28%，烘干后的干粮含水率为14%。
原有建筑，仅增建设备
储运工程

燃料库
位于厂区库房1#内西侧建设面积90m2独立区域，封闭结构，用于存放生物质颗粒燃料（袋装），储存能力为110t，可满足10天使用需求。
原有建筑
灰渣贮存点
位于厂区封闭式库房1#内西侧建设面15m2独立区域用于存放灰渣，最大贮存量约为16t，可存储9天的灰渣产生量。定期洒水降尘。
原有建筑

储粮库

（原库房3#）
位于厂区西侧，全封闭结构库房，建筑面积798m2，高11m。可用于储存成品粮，储存能力为1200t，满足9天使用。

原有建筑
原粮库（原库房2#）

位于厂区西北侧，全封闭结构，建筑面积504m2，高11m。用于存放原粮，储存能力为800t，满足6天使用。
原有建筑

杂物间
位于厂区大门东侧，建筑面积231m2。用于存放杂物

原有建筑

危险废物贮存点
占地面积面积10m2，位于杂物间内，储存能力为1t，用于存储设备检修产生的废矿物油。废矿物油最大存储量0.1t，地面与裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
原有建筑

辅助工程

办公室

位于厂区南侧，用于员工日常办公，建筑面积624.84m2。

原有建筑
地秤
位于厂区南门口，建有120t地秤。
新建

公用工程

给水工程

本项目生产工艺无用水，生活用水由自打深水井提供。

依托
排水工程

本项目生活污水排入旱厕，定期委托专业单位清掏，外运回用农田
新建

供热工程

本项目烘干热源为1台140万kcal/h热风炉，冬季生活供热采用电取暖。
新建

供电工程

本项目由当地供电电网供电。

依托

环保工程

废气治理

粮食装卸、清筛、输送过程等工艺颗粒物无组织排放：

①原料水稻在堆存、装卸、提升过程中产生的粉尘。输送过程全封闭设置，储粮仓全封闭，封闭传送带，厂区地面硬化，及时进行清扫；

②本项目粮食筛分机封闭，筛分机排气口分别设有一个小型配套布袋除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后无组织排放，处理效率为95%；

③谷物干燥机机体两侧排气孔设置挡板，车间封闭，拦尘效率80%，烘干废气经机体排气孔排出；

④本项目物料及产品运输过程，加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度等措施，可有效降低汽车运输的起尘量；运输车辆采用封闭遮盖，同时加强管理，杜绝超载现象；

⑤本项目产生热风炉灰渣，收集于热风炉房内灰渣贮存点，装卸、装运过程采取苫布覆盖降尘，必要时洒水降尘；

⑥生产车间（库房1#）周边定期洒水抑尘，减少粉尘排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准。

新建
本项目热风炉各配设一个除尘效率99%的布袋除尘器，烟气由布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）。

新建
废水治理

本项目无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期委托专业单位清掏外运回用农田。

新建

噪声治理

本项目风机等设备噪声采隔声、消声以及减震等综合治理措施。谷物干燥机选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器。
新建
固废治理

①生活垃圾：集中收集，交由市政环卫部门清运处置；

②筛选杂质：主要包括草木根等，集中收集，定期送往一般工业固废填埋场进行处置；
③谷物干燥机机体封闭沉降的粉尘、清理筛自带布袋除尘器收灰、粮仓等收尘：集中收集，外售综合利用；

④灰渣及布袋除尘器收尘：临时储存在灰渣贮存点，装卸、装运过程采取苫布覆盖降尘，必要时洒水降尘，外售综合利用；

⑤废布袋：定期由厂家更换后回收；

⑥废矿物油：每年检修一次，检修后储存在密闭桶内暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理；

⑦废包装：生物质颗粒产生的废包装集中收集后由厂家回收。
新建
地下水防渗

①本项目危险废物贮存点为重点防渗区，设置占地面积10m2的独立封闭区域，地面与裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。
②旱厕采用一般防渗，地面采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，并且上部进行防渗涂层处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。
③其他区域采取简单防渗，地表硬化处理。
新建
环境风险
①涉及危险物质的固体废物的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌
新建

2.2.3产品方案

表2-2  本项目产品方案一览表

序号

名称

生产能力
规格
备注

1

水稻

8312.28t/a

含水率14%
外售

2.2.4本项目主要设备

本项目主要设备一览详见表2-3。

表2-3  主要设备一览表

序号

名称

规格

数量（组/台/辆/座/条）

1

热风炉
140万大卡
1

2

谷物干燥机

22t/d

6

3

移动输送机

/

2

4

布袋除尘器

/

1
5

筛分机

/

1

6

筛分机配套袋式除尘器

/

1

7

热风机
/

1

8
冷风机
/

1
9
提升机
/
1
10

风机
/
1
2.2.5本项目建（构）筑物情况

本项目建（构）筑物情况详见表2-4。

表2-4  工程主要建（构）筑物一览表

序号
名称

建筑面积（m2）

建筑高度（m）
1
生产车间 库房1#

885
11

2
原粮库 库房2#

504
11
3

成品库 库房3#
798
11
4

办公室
117
3
5

杂物室

231
3

2.2.6原辅材料及用量

项目原辅材料消耗见表2-5。
表2-5  项目主要原辅材料一览表

序号

名称

年用量

备注

1

水稻（含水率28%）

10000t/a

收购

2

生物质颗粒燃料

787t/a

外购

本项目物流平衡见表2-6

表2-6  物料平衡表

投料名称

投料量（t/a）

产出物名称

产出量（t/a）

水稻

10000
干粮

8312.28
筛选杂质

40.00 
蒸发水分

1616.76
装卸、输送、筛分、烘干产生粉尘
30.96
合计

10000
合计

10000
蒸发水量计算
本项目进厂潮粮经初步筛选清除杂质后，进入谷物干燥机待烘干的潮粮为9931.52t/a，含水率平均28%，要求烘干后的干粮含水率为14%。则烘干过程水分蒸发量按照下方公式计算：
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式中：

W：水分蒸发量，t/a；

G：处理量（本项目为9931.52t/a）；

ω1：进料含水量百分数（本项目为28）；

ω2：出料含水量百分数（本项目14）；

则水分蒸发量为1616.76t/a。

燃料消耗量计算
本项目热风炉热效率为80%，生物质颗粒燃料的收到基低位发热量为13.865MJ/kg，参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》中的数据“每烘干1kg水能耗取5400 kJ/kg”，本项目所需生物质颗粒燃料量按照下方公式计算：
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式中：M：生物质颗粒燃料消耗量，t/a；

e：烘干单位质量水的能耗，取5400 kJ/kg，即5400 MJ/t；

m：水分蒸发量，本项目为1616.76t/a；

Q：生物质颗粒燃料的收到基低位发热量，本项目为13.865MJ/kg；

η：锅炉热效率，本项目为80%。

则本项目生产生物质燃料消耗量为787t/a。
本项目热风炉达标排放分析按热风炉小时最大燃料量计算，热风炉小时最大燃料消耗量为140万kcal/h / 3317kcal/kg / 80% /1000=0.53t/h。
2.2.7公用工程

（1）给水

本项目劳动定员4人，根据《用水定额》（黑龙江省地方标准DB 23/T 727-2025）中农村居民生活用水，取80L/人·d计算，则用水量约为0.32m3/d，年生产天数按76天计，则生活用水量为24.32m3/a。
（2）排水

生活污水排放量按照用量的80%计算，生活污水排放量为0.256m3/d，19.456m3/a。

生活污水排入防渗旱厕，定期委托专业单位清掏外运回用农田。

（3）供热：本项目烘干热源为1台140万大卡的热风炉，年消耗生物质颗粒燃料787t。冬季生活供暖采用电取暖。
（4）供电：由市政供电系统供应。

2.2.8本项目劳动定员及工作制度

本项目的职工人数为4人，每年12月中旬--次年2月生产，生产时间为76天，工作制度为2班制，每班工作12小时，日工作24小时。

2.2.9项目进度

本项目预计2026年8月建设完成，并于2026年11月运行生产。

2.2.10项目总平面布置

本项目总占地面积为9279.7m2。本项目建设生产车间、办公室、库房等。谷物干燥机、热风炉位于生产车间内，储粮库位于厂区西侧；成品仓库位于厂区西北侧；办公室、杂物间、地秤位于厂区入口两侧。项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，本项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.3工艺流程和产排污环节
2.3.1施工期工艺流程简述

本项目建设内容主要包括生产设备的安装等，施工期产污环节见图2-1。
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图2-1  施工期工艺流程图

2.3.2运营期工艺流程简述

工艺流程及产污节点：
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图2-2  工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

（1）粮食装卸及筛分

进厂潮粮在储粮仓卸料后先进行筛分去除杂质，筛分出的草木根、石子等杂质集中收集，定期送往一般工业固废填埋场进行处置。烘干后的干粮入库储存，待后续加工单位进库装车运输。此过程产生装卸、筛分废气，机械噪声，筛分杂质固体废物。

（2）热气输送至谷物干燥机流程

冷空气由鼓风机送至热风炉内，热风炉燃生物质颗粒燃料产生高温烟气，高温烟气通入换热器。另有冷空气进入换热器，经换热器与高温烟气进行热交换后，变为热空气，经风机送至谷物干燥机内烘干粮食，烘干后的热空气由塔体两侧排气孔排放，交换后的热风炉烟气经布袋除尘器处理达标后由排气筒排放。此过程产生机械噪声，热风炉烟气及固体废物炉灰和热风炉布袋除尘器收尘。

（3）烘干、冷却
湿粮经过筛分后进行烘干，在谷物干燥机内对粮食加热，使粮食水分汽化，在以废气形式将汽化水分从废气角状盒排出，从而使粮食得到第一次烘干。经过第一次烘干的粮食进入缓苏段，在缓苏段不通热风，粮食经过缓苏后，其粮粒内部的水分重新分布，以消除水分梯度，使粮食的干燥更加均匀。经过缓苏后的粮食进入下一个烘干段和缓苏段，如此循环，直到粮食彻底得到烘干，烘干后的粮食在冷却段（冷风机负责向冷风段提供冷空气）内经过冷却降低到合适的温度后，由排粮段经排料斗排出后进入成品仓库。
产排污环节分析

本项目运营期污染工序及污染因子见下表：
表2-7  项目产污环节汇总表
序号

污染物类型

产污环节

污染因子

1

废气

装卸、筛分、输送等

颗粒物

热风炉烟气

烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

烘干废气

颗粒物

2

废水

员工生活

PH、COD、氨氮

3

噪声

清粮筛分机、输送机、风机、谷物干燥机等设备

机械噪声

4

固体废物

潮粮进厂筛选

杂质

挡板、清理筛配套布袋除尘器、粮仓地面等收尘

收尘

热风炉灰渣及布袋除尘器收灰

灰渣及收灰

员工生活

生活垃圾

布袋除尘器

废布袋

生物质颗粒
废包装
设备检修

废矿物油



	与项目有关的原有环境污染问题
	桦川县雨粮农业发展有限公司租赁位于桦川县新城镇中伏村的佳木斯裕鑫米业有限公司的土地及地上所有建筑物（3个库房、办公室、杂物间等）（见附件），现均为闲置建筑。本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题，现按照相关规定办理环境影响评价手续。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

超标

	（%）

	达标情况


	#1厂界下风向
	东经：131.009609°
北纬：47.017098°
	TSP
	24小时平均

	300
	162-185
	61.7
	0

	达标



	根据上表，项目环境空气质量现状监测点处TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值要求。
3.1.2、地表水环境

本项目所在区域距离最近地表水体为松花江，根据《水利部国家发展和改革委员会环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划 (2011-2030 年)》，本项目区域地表水体涉及松花江干流断面为松花江中和村至福合村江段，水体目标为Ⅲ类。

根据《佳木斯市生态环境质量简报（2024年）》可知，佳木斯市国、省控河流断面共12个，Ⅰ~Ⅲ类水质（优良水体）断面10个，占83.3%，同比升高16.6个百分点；无劣Ⅴ类水质断面。2024年，松花江佳木斯江段干流及支流断面共6个，Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。满足Ⅲ类水质目标。
3.1.3、声环境

本项目位于桦川县新城镇中伏村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），村庄原则上执行1类声环境功能区要求，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区要求。声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区要求。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中相关要求：厂界外周围50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

本项目委托黑龙江宝隆环保科技有限公司于2025年12月24日，对项声环境保护目标进行噪声监测，声环境现状监测统计结果表3-4、3-5，具体点位详见前图3-1。

表3-4  声环境现状监测统计结果表
测点类型

测点位置

2025年12月24日

昼间

夜间

厂界

噪声

东厂界(1#)

48
41
南厂界(2#)

49
38
西厂界(3#)

50
40
北厂界(4#)

49
40
表3-5 环境保护目标监测统计结果表   单位：dB（A）
检测日期

检测地点

检测项目

检测结果
评价标准
达标情况

昼间
夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

2025.12.24
中伏村（距厂界10m））
噪声
49
38
55
45
达标

达标

由上表监测结果可知，监测期间厂界外周边50m范围内声环境保护目标（中伏村）昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求，声环境质量现状良好。
3.1.4、生态环境现状

本项目用地类型为工业用地，经过现场踏查，占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

3.1.5、地下水和土壤环境
本项目危险废物贮存点为重点防渗区，设置占地面积10m2的封闭区域。地面与裙脚需采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。其他区域仅一般地面硬化。场地均采取相应防渗措施。

本项目在采取防渗措施后不会对地下水和土壤产生污染，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，因此，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查，不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
	

	环境
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目标
	本项目位于桦川县新城镇中伏村，本项目占地范围内无国家、省、市级自然保护区，无风景名胜区、森林公园及文物古迹等。本项目环境保护目标分布图见附图。
1、环境空气保护目标

本项目厂界外500m范围大气环境保护目标如下。

表3-6项目主要大气环境保护目标
序号

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功

能区

相对厂址方位

相对厂界距离

经度

纬度

1

中伏村
131.009109
47.017095
居

住

区

居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
E

10m

2

协胜村

131.002490

47.019579

居

住

区

居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
NW

460m

2、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围声环境保护目标如下。
表3-7项目主要声环境保护目标
序号

名称

空间相对位置

（以厂区中心为坐标原点）
保护对象

保护内容

执行标准
相对厂址方位

相对厂界距离

情况说明

X（m）

Y（m）

Z（m）
1

中伏村

84
16
3
居住区

居民

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
东

10m
2户，1层，砖混结构，正南朝向
84
-22
3
3、地下水环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《桦川县乡镇饮用水水源地保护区划分技术报告》：“梨丰乡水源地以1#水源井为圆心，100米为半径的圆形区域形成一级保护区。以1#水源井为圆心，1000米为半径的圆形区域形成二级保护区。”。确定本项目厂界东侧约11.6km处梨丰村饮用水水井。故本项目不在水源保护区范围内。
4、生态环境保护目标

本项目占地范围内无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
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	3.3.1废气
本项目施工期及运营期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度(mg/m3)
颗粒物

120

周界外浓度最高点

1.0

本项目运营期热风炉燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中标准限制。

表3-9《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

污染物

排放方式

排放限值（标准级别：二级）

执行标准

烟尘

有

组

织

窑炉类别：干燥炉、窑

烟（粉）尘浓度：200 mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4
烟气黑度

（林格曼级）

窑炉类别：干燥炉、窑

烟气黑度：1

二氧化硫

窑炉类别：燃煤（油）炉、窑

二氧化硫排放浓度：850 mg/m3
汞

窑炉类别：其他

汞排放浓度：0.010mg/m3
烟尘

无组织

5mg/m3
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准

烟囱（或排气筒）最低允许高度15m

注：本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020 年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质成型燃料汞含量极低的特点，因此不做定量分析，验收及自行监测均不作要求。
3.3.2废水

本项目生活污水排入旱厕，定期委托专业单位清掏外运回用农田。
3.3.3噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中的标准要求。
表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

项目

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

70 dB（A）

55 dB（A）

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

1类

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3.3.4固体废物

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《固体废物分类与代码目录》（2024）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
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	表3-12 本项目总量控制指标情况表

污染物

预测排放量

烟尘（热风炉）
0.607 t/a
颗粒物（工业粉尘）
1.63 t/a
二氧化硫

0.425 t/a
氮氧化物

0.803 t/a



四、主要环境影响和保护措施
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	4.1 施工期环境保护措施

本项目施工期仅需进行场地清理和简单装修，完成设备进场、安装、调试，便可进入生产阶段，无土建施工。施工期环境影响主要为施工废气、施工噪声、施工废水、施工固废对环境产生的影响。

4.1.1 施工扬尘影响分析

施工期产生的废气主要来源于为往来车辆产生的废气。

通过合理安排施工作业时间，加强施工管理等措施，运输车辆限速，并按照规定路线行驶；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进入施工区施工。

采取以上措施后，施工废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。
4.1.2 施工噪声影响分析

项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。

1、针对运输车辆噪声采取如下措施：

（1）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。

（2）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。

2、针对施工机械噪声采取如下措施

（1）施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工。

（2）制订合理的施工计划；尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。

（3）选用低噪声施工设备。

（4）降低人为噪声，按规定操作机械设备，支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

采取以上措施后，可以有效的降低施工现场的噪声污染，施工场界能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。

4.1.3 施工废水影响分析

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，对环境影响较小。

4.1.4 施工固体废物
施工期产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾。生活垃圾应统一收集，交由市政环卫部门统一处理。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。
以上影响均为短期影响，均将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境保护措施
4.2.1废气

本项目废气排放情况见表4-1

表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

核算方法

废气产生量 （m3/h）

产生浓度（mg/m³）

产生速率（kg/h）

工艺

效率（%）

核算方法

废气排放量（m3/h）

排放

浓度（mg/m³）

排放速率（kg/h）
热风炉

DA001排气筒

烟尘

物料平衡法

2726.89

12203.85

33.279

布袋除尘器+15m高排气筒

99

物料平衡法

2726.89

122.04

0.333
1824
SO2
物料平衡法

85.45

0.233

-

物料平衡法

85.52

0.233

NOX
产污系数法

161.44

0.44

-

产污系数法

161.43

0.44

装卸

无组织

颗粒物

产污系数法

-

-

0.55

洒水降尘

74

产污系数法

-

-

0.14

运输

无组织

颗粒物

产污系数法

-

-

6.85

封闭
99
产污系数法

-

-

0.07

筛分

无组织

颗粒物

产污系数法

-

-

8.21

清粮机封闭、布袋除尘器

95

产污系数法

-

-

0.41

烘干

无组织

颗粒物

产污系数法

-

-

1.36

挡板

80
产污系数法

-

-

0.27

1、源强核算过程

（1）无组织废气

本项目主要废气源为水稻装卸、筛分、输送等过程产生的颗粒物、水稻烘干过程产生的颗粒物。
a、水稻（潮粮）装卸过程颗粒物无组织排放源强

根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第六章 乡村谷物仓库”中“卸料”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（卸料），本项目运营期年加工潮粮10000t，则颗粒物的产生量为1t/a，0.55kg/h。本项目采用密闭式装卸设备，禁止露天敞口装卸，储粮仓全封闭，厂区地面硬化，及时进行清扫。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），采取上述措施后颗粒物排放量可减少约74%，则颗粒物排放量约为0.26t/a，0.14kg/h。

b、物料输送无组织排放

本项目物料运输过程中会产生一定量的无组织粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第六章 乡村谷物仓库”中，转运和运输（总量）产尘系数取1.25kg/t，本项目运营期年运输潮粮9999t，则颗粒物的产生量为12.5t/a，6.85kg/h。
因为收购来的水稻含水率较高，故水稻烘干前的提升机转运和输送粉尘产生量很小，且烘干前的水稻均使用封闭的提升机转运，因此烘干前水稻转运和输送粉尘排放量可忽略不计；烘干后的水稻通过皮带机（密闭导料槽 + 防尘罩）由烘干机输送至暂存仓库，皮带机输送距离较短且封闭，不会产生风力扬尘。故项目转运和输送粉尘主要产生于皮带机输送水稻至仓库暂存卸料过程产生的粉尘，由于储粮仓、成品仓库设计为全封闭结构（库门关闭，只有在水稻装、卸车出库时才会打开），故产生的粉尘基本沉降在仓库内，沉降率可达99%以上，极少的粉尘会从皮带机输送口逸出，逸出量约为0.125t/a，0.07kg/h。

c、水稻（潮粮）筛分过程颗粒物无组织排放源强

本项目水稻进入谷物干燥机之前进行筛分，筛分产生的粉尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物仓储，筛分和清理系数为1.5kg/t（清理料）。筛分量为9986.5t，产生粉尘总量为14.98t/a，产生速率为8.21kg/h。清粮机封闭，清粮机排气口设有小型配套布袋除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后经排气口排放，处理效率为95%，则粉尘排放量为0.749t/a，排放速率为0.41kg/h。

d、谷物干燥机颗粒物无组织排放源强
本项目使用谷物干燥机烘干水稻潮粮9931.52t/a，水稻潮粮烘干过程产生少量颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第六章 乡村谷物仓库”中“柱式谷物干燥”的逸散尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），则本项目谷物干燥机废气中颗粒物产生量2.48t/a，产生速率1.36kg/h，机体两侧排气孔设置挡板，排气孔滤尘网（除尘效率70%）过滤能有效控制大粒径粉尘的排放，综合除尘效率80%，谷物干燥机废气颗粒物排放量为0.496t/a，排放速率为0.27kg/h。烘干粉尘车间内无组织排放，经车间排气口排放。
e、热风炉灰渣清运出场粉尘无组织排放

项目产生热风炉灰渣，收集于热风炉房灰渣库内，装卸、装运过程采取苫布覆盖降尘，必要时洒水降尘，产生无组织粉尘对环境影响较小。

f、热风炉房外粉尘
本项目热风炉房全封闭结构，产生的无组织粉尘基本沉降在热风炉房内，逸散粉尘很少，并且定期在周边洒水降尘，因此，产生的无组织粉尘对环境影响较小。
（2）有组织废气

①热风炉燃烧
本项目谷物干燥机热源为1台140万大卡生物质热风炉，6台谷物干燥机并联运行。根据本报告2.2.6中“燃料消耗量计算”小节对生物质颗粒燃料消耗量的计算结果，本项目谷物干燥机年消耗生物质颗粒燃料787t/a，热风炉年运行时间为1824h。热风炉烟气经1台除尘效率为99%的布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。

本项目热风炉达标排放分析按热风炉小时最大燃料量计算，热风炉小时最大燃料消耗量为140万kcal/h / 3317kcal/kg / 80% /1000=0.53t/h。
a、烟气排放量

由于本项目生物质颗粒燃料检测报告元素分析参数不全，因此按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C.5中的要求，利用物料衡算法计算，公式参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中经验公式估算法。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中经验公式估算法。本项目生物质成型颗粒收到基低位发热量Qnet,ar=13.865MJ/kg>12.54MJ/kg，且干燥无灰基挥发Vdaf=71.47%>15%，故项目选用公式为Vgy=0.393Qnet,ar+0.876。

基准烟气量=0.393Qnet,ar+0.876=0.393×13.865+0.876=6.32Nm3/kg

热风炉烟气量=787t/a×6.32Nm3/kg×103=4973840m3/a=2726.89m3/h

小时最大燃料量条件下热风炉烟气量为：6.32×0.53×103=3349.6m3/h。

b、烟尘
烟尘排放量计算如下：
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式中：

EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；（燃料耗量为787t，小时最大燃料量取0.53t/h）
Aar——收到基灰分质量分数，%；（灰分12.96%）
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；（取50%，根据附表B2，链条炉排灰分份额为10%-20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）
ηc——综合除尘效率，%；（参考表B.6，除尘效率取99%）
Cfh——飞灰中的可燃物含量。（参考《工业锅炉经济运行》GB/T17954-2007中表4取值，本环评取16%）
经计算，烟尘排放量为0.607t/a，排放速率0.333kg/h，排放浓度122.04mg/m3。小时最大燃料量条件下颗粒物排放速率为0.408kg/h。
c、SO2
SO2排放量计算如下：
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式中：

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫产生量，t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；（燃料耗量为787t，小时最大燃料量取0.53t/h）

Sar——收到基硫的质量分数，%；（0.06%）
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；（取10%）
ηs——脱硫效率，%；（取0）
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；取0.5。
经计算，本项目锅炉废气中二氧化硫排放量为0.425t/a，排放速率为0.233kg/h，排放浓度为85.45mg/m3。小时最大燃料量条件下二氧化硫排放速率为0.286kg/h。
d、NOX
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式中：

Ej——第j种污染物的排放量，吨；

R——生物质热风炉燃料耗量，吨或立方米；

βj——第j种污染物的产排污系数，《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-燃料。

经计算，NOX排放量为0.803t/a，排放速率为0.44kg/h，排放浓度为161.44mg/m3。小时最大燃料量条件下氮氧化物排放速率为0.541kg/h。

2、废气防治措施及可行性分析

①有组织废气防治措施
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A：“工业窑炉废气中颗粒物污染治理可行技术为燃气或净化后煤制气、袋式除尘、静电除尘”，因此，本项目热风炉产生的废气采用布袋除尘器处理可行。
②无组织排放废气防治措施及其可行性论证

烘干后干粮储存在密闭仓库内，通过密闭、减小装卸高度等降尘措施；清粮机封闭，清粮机排气口设有小型配套布袋除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后经排气口排放，处理效率为95%。本项目物料及产品运输过程采取对厂区运输道路进行硬化，加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度等措施，可有效降低汽车运输的起尘量；运输车辆采用封闭遮盖，同时加强管理，杜绝超载现象；本项目灰渣收集于热风炉房灰渣贮存点内，装卸、装运过程采取苫布覆盖降尘，必要时洒水降尘。生产车间（热风炉房）四周定期洒水降尘。上述大气污染防治措施均为《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》中推荐的治理措施，为比较常见的、应用广泛且技术相对成熟的无组织废气治理措施。因此本项目无组织粉尘处理技术可行。

无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，生产车间（热风炉房）外无组织粉尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3限值要求。

3、排气筒高度合理性分析

根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中要求：“各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m；当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上。”，本项目周围半径200m范围内最高建筑物为本厂区生产车间11m，本项目排气筒DA001高度为15m，设置合理。

4、环境监测

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，主要包括大气、噪声、固废监测。本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等制定本企业监测方案。
表4-2 大气污染源监测要求信息表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

排气筒（DA001）

颗粒物、二氧化硫、烟气黑度

1次/年

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2，表3和表4二级标准

氮氧化物

1次/月
-

生产车间（热风炉房）门窗排放口处
颗粒物

1次/年

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准

厂界

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值

5、排放口信息
表4-3 本项目有组织排放口基本情况一览表

序号

编号及名称

类型

高度（m）

排气筒内径

污染物

温度（℃）

地理坐标（°）

东经

北纬

1

DA001排气筒

一般排放口

15
0.3

烟尘、SO2、NOX、烟气黑度
120
131.00811
47.01705
6、废气达标可行性结论

（1）热风炉燃烧废气
热风炉燃烧产生的废气通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放，排气筒烟尘排放量为0.607t/a，排放速率0.333kg/h，排放浓度122.04mg/m3；二氧化硫排放量为0.425t/a，排放速率为0.233kg/h，排放浓度为85.45mg/m3；NOX排放量为0.803t/a，排放速率为0.44kg/h，排放浓度为161.44mg/m3。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准限值。

（2）无组织废气

烘干后干粮储存在密闭仓库内，通过密闭、减小装卸高度等降尘措施；清粮机封闭，清粮机排气口设有小型配套布袋除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后经排气口排放，处理效率为95%。塔体两侧排气孔设置挡板，排气孔滤尘网过滤能有效控制大粒径粉尘的排放，除尘效率80%。生产车间（热风炉房）全封闭结构，逸散粉尘很少，并且定期在周边洒水降尘。
无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，热风炉间四周无组织粉尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3限值要求。
在落实本环评提出的各项环保措施后，空气污染物可做到达标排放，并满足区域环境功能区划要求。

7、非正常工况

非正常工况是指：正常开、停车或部分设备检修及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的工况，非正常工况时排放的污染物为非正常工况排污。

项目废气非正常工况排放主要考虑除尘器发生故障，评价按最不利的情况考虑，即布袋除尘器部分布袋出现破损，除尘效率降为90%。非正常情况下废气污染物的排放情况见表4-4。
表4-4 非正常工况废气排放源强一览表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/（kg/h）

非正常排放浓度

/（mg/m³）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

DA001排气筒

布袋除尘器破损

烟尘
3.33

1220.39

1

1

立即停产进行检修

4.2.2废水
项目生活污水排放量为0.256m3/d，19.456m3/a。生活污水排入防渗旱厕定期清掏外运回用农田。
表4-5 本项目废水污染物产生及排放情况一览表
产污环节 

种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放形式

废水产生量t/a

产生

浓度mg/L

治理

工艺

治理工艺去除效率%

是否为可行技术

排放浓度mg/L

废水排放

量t/a

职工生活

COD

—

19.456
350

员工使用旱厕，定期清掏外运处理

-

-

-

-

氨氮

—

35

-

本项目废水主要为生活污水，本项目废水水质简单。项目生活污水经防渗旱厕沉淀预处理，本项目旱厕采取一般防渗措施，在水泥中添加防渗剂，要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。经以上措施后，其运营过程中不会导致污水渗入地下水。本项目污水经防渗旱厕预处理后定期清掏外运处理，故项目生活污水不外排，其环境影响可接受，不会对水环境产生影响。

4.2.3噪声

1、源强分析

运营期正常运行的噪声源主要来自筛分机、输送机、风机等设备，噪声源强在65～70dB（A）之间。根据工程分析，拟建项目主要声源设备通过采用基础减振、安装隔声罩、厂房隔声等措施，噪声源强见下表。

表4-6  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源设备

型号

空间相对位置

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1

移动输送机

-

43

47

1.0

60

采取低噪声设备，基础减振
24小时

2

清粮筛分机

-

43

56

1.0

65

采取低噪声设备，基础减振

3

提升机
-

45

60

1.0

65
采取低噪声设备，基础减振

注：以本项目厂区西南角地面为起点，坐标为（0，0，0）。
表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声功率级别/dB

(A)

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB

(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

生产车间
谷物干燥机1
-

75

厂房隔声，采取低噪声设备，基础减振
0
29

1.0
1

70

24小时
20

55
1m

谷物干燥机2
75
4
29

1.0
1
70

20
55
1m

谷物干燥机3
75
8
29

1.0
1

70

20
55

1m

谷物干燥机4
75
12
29

1.0
1

70

20
55

1m

谷物干燥机5
75
16
29

1.0
1

70

20
55

1m

谷物干燥机6
75
20
29

1.0
1

70

20
55

1m
热风机
70
0
30
1.0

1
65
20
50
1m
风机
70
0
31
1.0

1
65
20
50
1m
冷风机

70
21
31
1.0

1
65
20
50
1m
注：以本项目生产车间西南角地面为起点，坐标为（0，0，0）。
2、噪声预测分析：

根据《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》附录B工业噪声预测计算模式。在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。

①室内声源等效室外声源声功率级计算

如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按公式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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图4-1室内声源等效为室外声源图例
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                   公式1：
式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在两面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；吸声系数参照《常用建筑材料吸声系数汇总》中表4-1，混凝土墙，粗糙0.31（500Hz）

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按照公式2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。
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式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，用公式3计算出靠近室外围护结构处声压级：

公式3：
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式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB（A）。

然后按公式4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

公式4：
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②室外声源

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是。

公式5：
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式中：

Lp（r）——预测点处的声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考点距声源的距离，m；r0取1m。

如果声源处于半自由声场，则上式等效为下式。

公式6：
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），可按下式计算：

[image: image13.png]LAr)=Ly(roDe=(Agn+ Agm+ Age+ Apae + Amicc)




Lp(r)——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0)——参考位置 r0处的声压级，dB； 

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
 Agr——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

③敏感点噪声叠加公式

敏感点声环境影响预测应包括建设项目声源对项目及外环境的影响预测和外环境（本底值）对敏感建筑建设项目的环境影响预测两部分内容。

公式7：
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式中：

Leq——预测点的噪声预测值，dB。

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

3、达标情况分析：

本次评价噪声预测考虑项目正常运行时，主要噪声源同时运行时，外排噪声对周边环境的影响。预测结果如表4-8、4-9所示。
表4-8  本项目厂界噪声预测结果       单位：dB（A）
位置
昼间

夜间

昼间

夜间

达标情况

贡献值

标准值

厂界东侧

21.1
21.1

55.0

45.0

达标
厂界南侧
36.6
36.6
达标

厂界西侧
19.3
19.3

达标

厂界北侧
43.6
43.6

达标
表4-9  声环境保护目标噪声预测结果       单位：dB（A）
序号

声环境保护目标
噪声背景值
噪声标准
噪声贡献值
噪声预测值
较现状增量
达标情况
1

中伏村

49.0

55.0（昼间）

19.2
49.0
0.0
达标

2

38.0

45.0（夜间）
19.2
38.0

0.0
达标

4、噪声环境影响结论

由上表可见，拟建项目运营期昼夜间，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准限值；声环境敏感点（中伏村）处预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类声环境功能区限值。项目的建设不会改变区域声环境功能，项目运营噪声对周围声环境影响较小。

5、本项目噪声污染防治采取的措施如下：

①合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，设备布置时考虑声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局，进一步降低厂界噪声，将设备安置在车间中部及远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，减轻各类声源对周围环境的影响。

②生产设备已选取新型低噪声设备，定期进行维修，防止机械摩擦造成噪声污染。

③加强对各类噪声源的控制和管理，对于高噪设备进行隔声、减振、消声等降噪措施处理，减少噪声污染。选用低噪声设备、高噪声设备基础减振、车间门窗封闭、墙面进行吸声处理等措施。

④物料运输过程中运输车辆噪声采取如下措施：

尽量将汽车运输安排在昼间进行；

运输路线尽可能选取高等级公路；

汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行、禁鸣；

④在厂内进行物料转运时，要在规定的运输路线行驶，厂内低速行驶，行驶过程中尽量禁鸣。

6、环境监测

本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运行期噪声监测计划见表4-10。

表4-10 噪声监测方案

监测项目
监测位点
监测项目
监测频率和时间
执行标准
厂界噪声
厂界外四周1m位置布设4个监测点
连续等效A声级
每两个月监测1次
厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准限值
4.2.4固体废物

1、运营期固体废物环境影响分析

（1）生活垃圾
本项目职工人数为4人，年工作76天，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则产生的生活垃圾量为0.152t/a。集中收集，定期由市政环卫部门清运处置。

（2）一般工业固废
①筛选杂质：本项目年烘干粮食10000t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》131 谷物磨制行业系数手册，一般工业固废的产生量为0.004t/t原料，则筛下物产生量为40t/a，集中收集，定期送往一般工业固废填埋场进行处置。
②沉降收集收尘：本项目定期使用吸尘器等设备清理谷物干燥机、传输设备、粮仓地面落尘，收尘量为15.099t/a，收集于灰渣贮存点，外售综合利用。

③灰渣： 

本项目热风炉产生的灰渣量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）中“8.1.1 物料衡算法”进行计算确定，计算公式如下：

式中：

Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；根据飞灰份额dfh分别核算飞灰、炉渣产生量，本项目取50%
R—核算时段内锅炉燃料耗量，787t

Aar—收到基灰分的质量分数，12.96%
Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，13865kJ/kg

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目锅炉为层燃式链条炉排生物质炉，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B.1 q4的一般取值5-15，本环评取10%

热风炉底定期清理，灰渣产生量为134.212t/a，本项目热风炉烟尘排放量为0.607t/a，则其中飞灰60.093t/a，炉渣73.512t/a。炉渣清理后收集于热风炉房灰渣贮存点内，外售综合利用。

④废布袋

本项目布袋除尘器除尘后产生的废布袋0.2t/a，废布袋定期由厂家更换后回收。
⑤废包装

生物质颗粒为袋装，废包装产生量约为0.5t/a，集中收集后由厂家回收。

⑥布袋除尘器收尘

清理筛配套布袋除尘器，收尘量为14.231t/a，热风炉配套布袋除尘器，收尘量为60.093t/a，共计74.324t/a。由可封闭袋子集中收集，外售综合利用。

（3）危险固废

废矿物油

本项目机械设备每年委托专业单位到厂检修一次，检修时产生的废矿物油产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目设备维护和检修期间产生的废矿物油等属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08），应单独收集，用设明显标识的密闭桶盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置，转移时使用明显标识的密闭桶盛装。

表4-11  危险废物产生情况一览表

序号

危险废物名称

产生量（t/a）

危险废物

类别

行业来源

危险废物

代码
产生工序及装置
形态

有害成分

危险特性

处置方式

1

废矿物油
0.1
HW08废矿物油与含矿物油废物
非特定行业

900-214-08

设备检修
液态
润滑油等
T，I
废矿物油储存在密闭的桶内，暂存于危险废物贮存点内专用存储区。定期交由有资质单位处置。
表4-12  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地

面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危险废物贮存点

废矿物油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08

厂界北侧

10m2
废矿物油储存在密闭的桶内，暂存于危险废物贮存点内专用存储区。定期交由有资质单位处置。
1t
30天
本项目产生的固体废物汇总见表4-13。

表4-13  固体废物产排情况表

序号

产生环节

固体废物名称

属性

类别代码

有毒有害物质名称

物理性状

年度

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式及去向

利用及处置量（t/a）
1

员工生活
生活垃圾

生活垃圾
900-099-S59

无
固态
0.152

集中收集
交由市政环卫部门清运处置
0.152

3

筛选
杂质
一般工业固体废物

900-099-S59
无

固态
40

集中收集
定期送往一般工业固废填埋场进行处置
40

4

烘干、输送、装卸
沉降收集收尘
一般工业固体废物

900-099-S59
无

固态
15.099

集中收集
外售综合利用

15.099

5

热风炉烟气治理
热风炉灰渣

一般工业固体废物

900-099-S59
无

固态

73.512
集中收集
外售综合利用

73.512
6

布袋除尘器

废布袋

一般工业固体废物

900-099-S59
无

固态
0.2

集中收集

定期由厂家更换后回收

0.2

7
生物质颗粒
废包装
一般工业固体废物

900-099-S59
无

固态

0.5
集中收集

厂家回收
0.5
8

筛分除尘废气
布袋除尘器收尘
一般工业固体废物

900-099-S59
无

固态

14.231

集中收集

外售综合利用
74.324

热风炉除尘废气

60.093

9
设备维护

废矿物油

危险废物

900-214-08
润滑油等
液态

0.1

储存在密闭桶内收集于危险废物贮存点

由有资质单位处理

0.1

2、运营期固体废物保护措施

固体废物具有两重性，一方面，固体废物长期堆存，占用大量土地，而且垃圾如果处置和管理不当，其所含的有害成分将通过多种途径对生态系统和环境造成多方面的影响，主要表现在对土壤、水域和大气的污染，从而影响人体健康；另一方面，固体废物本身又含有多种有用物质，是一种可再生利用的资源，若不加以回收利用，会造成资源的浪费。

固体废物对环境的影响，主要表现在固体废物的堆放、清运、处理过程对周围卫生环境的影响以及垃圾堆放场对周围环境的影响。固体废物的堆放、清运过程若管理不当会孽生蚊蝇、产生恶臭，影响环境卫生，进而影响人群健康；若不对这些固体废物进行处理，任其排放，将严重影响周围的景观和环境卫生。

本项目生活垃圾集中收集，定期交由市政环卫部门清运处置；除尘设备收灰集中收集，外售综合利用；布袋除尘器收灰及生物质灰渣集中收集，外售综合利用；废布袋定期由厂家更换后回收。
本项目产生的废矿物油，在厂区内现有危险废物贮存点安全暂存，定期交由有资质单位处置，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。需满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中危险废物的运输中相关规定。

（1）危险废物贮存点污染防治措施

本项目危险废物贮存在厂内应具备暂存条件，并加强管理。所以，本厂区危险废物贮存点及危险废物暂存容器严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取以下污染控制措施：

①建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

②危险废物贮存点铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-10cm/s）；

③用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

④不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

⑤衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统。

（2）贮存点环境管理要求

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。固（液）废物都可以得到妥善处理，有害废物不在厂区内或附近堆弃排放，不会对当地水环境、土壤环境造成污染。通过良好的管理和运输，将固体废物运至指定地点，对环境的安全不会构成威胁。
本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固体废物安全贮存、运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固体废物防治措施是可行的。
3、评价结论

综上所述，本项目产生的固体废物得到了妥善的处置，不会对环境产生不良影响，从环境保护角度讲，本项目建设是可行的。

4.2.5地下水、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于热力生产和供应工程，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不对地下水进行环境影响评价，但是针对本项目提出地下水污染防渗措施。

本次评价根据项目污染物种类、产生位置和可能影响地下水的途径三方面考虑，对厂区采取防渗措施，具体防渗措施如下：

本项目危险废物贮存点为重点防渗区，地面与裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。旱厕为一般防渗，地面采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，并且上部进行防渗涂层处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。其他区域采取简单防渗。
综上所述，在采取以上措施后，本项目在正常生产时，不会对地下水、土壤、中伏村饮用水水源产生明显不利影响。

4.2.6环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B危险物质的临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，对本项目危险源辨识。

本项目在设备维护过程中会产生废矿物油储存在密闭的桶内，暂存于危险废物贮存点内专用存储区，定期交由有资质单位处置。根据建设单位提供资料，本项目废矿物油最大储存量约为0.1t。

2、建设项目风险存储情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级的划分是根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级，划分依据见下表。
表4-14  评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B危险物质的临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，对本项目危险源辨识，判断本项目环境风险潜势。其中废矿物油为油类物质，被列入表B1，对应临界量为2500t。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image15.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
环境风险识别根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B危险物质的临界量，本项目环境风险识别见下表。

表4-15  本项目涉及风险物质、临界量、Q值一览表

物质
分布
临界量/t
最大存在量/t
Q值
油类物质（矿物油）

危险废物贮存点
2500

0.1
0.00004
经上述计算可知，本项目Q值为0.00004<1，因此环境风险潜势为Ⅰ，本次环评可展开简单分析。

3、污染途径

①废矿物油泄漏风险：盛有废矿物油的容器等意外破裂时发生泄漏风险，泄漏的废矿物油如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤。

②火灾风险：盛有废矿物油的容器等意外破裂时可能同时引发火灾，火灾发生时会对周边环境空气造成严重污染；扑救火灾时可能需要使用消防水，消防水和泄漏的废矿物油如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。

③地下水污染风险：危险废物贮存点防渗层破损，泄漏的废矿物油渗入地下水产生的地下水污染风险。

4、风险防范措施

①涉及危险物质的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾炸等一系列重大事故。人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌；
④在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。
⑤对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。
5、 应急措施

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，可在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动，可以最大限度的保护环境。事故救援计划应包括以下内容：

①应急救援系统的建立和组成：

②应急救援计划的制定；

③应急培训和演习；

④应急救援行动；

⑤现场清除与净化；

⑥系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：

①停电时的应急预案；

②危险物质泄漏时的应急预案；

③发生火灾时的应急预案；

④发生爆炸时的应急预案；

⑤发生人员中毒时的应急预案； 

⑥生产操作控制出现异常情况时的应急预案。

6、分析结论

在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气环境的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。
4.2.7排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目属于“五十一、通用工序：110工业炉窑，本项目属于除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉以外的其他工业炉窑”，需要进行排污许可证简化管理。
4.2.8环保投资

本项目总投资为170万元，其中环保设施投资为30.4万元，占项目投资总额的17.88%，其环保投资总额可确保本项目污染物达标排放，环保投资是可行的。环保投资估算见表4-16。

表4-16  项目环保投资估算一览表  单位：万元

时段

阶段
类别
环保设施项目
工程投资
运营期

废气治理
装卸、筛分、输送过程产生的废气
①储粮仓全封闭，封闭传送带，厂区地面硬化，及时进行清扫；②粮食筛分机封闭，筛分机排气口设有小型配套布袋除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后无组织排放；
2

烘干塔废气
烘干塔体两侧排气孔设置挡板
4.8
热风炉烟气
经除尘效率99%的布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。
7

废水处理

生活污水
排放至厂区旱厕，定期委托专业单位清掏外运回用农田。
2

噪声处理
设备噪声
生产车间相关设备减振、消声、隔声等措施
1

固废处理

生活垃圾
集中收集后交由市政环卫部门处置
0.5
筛选杂质
集中收集，定期送往一般工业固废填埋场进行处置。
0.7
布袋除尘器收灰、灰渣、沉降收集粉尘
收集于灰渣贮存区内，装卸、装运过程采取苫布覆盖降尘，必要时洒水降尘。外售综合利用。

0.4
废布袋

定期由厂家更换后回收
0.5
废包装
集中收集厂家回收
0.2
废矿物油

密闭桶，交由有资质单位进行处置
0.3
地下水防渗

危险废物贮存点

地面与裙脚采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝

2
旱厕
地面采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，并且上部进行防渗涂层处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。
2
其他区域
简单防渗，地表硬化
3

环保设施

/

运行维护费用

1

环境管理
1
环境监测
2

环保投资合计
30.4
总投资
170
环保投资比
17.88%



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	装卸、筛分、输送等过程
	颗粒物
	输送设备全封闭设置，储量仓全封闭，厂区地面硬化，及时进行清扫；粮食筛分机封闭，筛分机排气口设有小型配套布袋除尘器，产生的粉尘经除尘器处理后无组织排放，处理效率为95%。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求

	
	烘干塔
	颗粒物
	烘干塔两侧设置挡板
	

	
	排气筒DA001
	烟尘
	经过除尘效率99%的布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放。
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中标准要求

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	/

	地表水环境
	生活污水
	/
	排入厂区旱厕、委托专业单位定期清掏外运回用农田。
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器。
	厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1 类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：集中收集，交由市政环卫部门清运处置；

②筛选杂质：主要包括沙石、草木根等，集中收集，定期送往一般工业固废填埋场进行处置。

③烘干塔挡板收尘、清理筛自带布袋除尘器收灰、粮仓等收尘：集中收集，外售综合利用；

④灰渣及布袋除尘器收尘：临时储存在灰渣贮存点，外售综合利用。

⑤废布袋：定期由厂家更换后回收。

⑥废矿物油：每年检修一次，检修后储存在密闭桶内暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理；

⑦废包装：生物质颗粒产生的废包装集中收集后由厂家回收。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①本项目危险废物贮存点为重点防渗区，地面与裙脚采用至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。

②旱厕采用一般防渗，地面采用刚性防渗结构，经混凝土添加剂改性处理，并且上部进行防渗涂层处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。
③其他区域采取简单防渗，地表硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①涉及危险物质的固体废物的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用择好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。

	其他环境

管理要求
	工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，特别是环保设施要做到定期检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自行验收和规范化管理，按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。


六、结论
	本项目符合国家和地方产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响可被环境所接受，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。




附表1

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物

（工业粉尘）
	/
	/
	/
	1.63t/a
	/
	1.63t/a
	+1.63t/a

	
	烟尘（热风炉）
	/
	/
	/
	0.607 t/a
	/
	0.607 t/a
	+0.607 t/a

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.425t/a
	/
	0.425t/a
	+0.425t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.803 t/a
	/
	0.803 t/a
	+0.803 t/a

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.152t/a
	/
	0.152t/a
	+0.152t/a

	
	杂质
	/
	/
	/
	40t/a
	/
	40t/a
	+40t/a

	
	沉降收集粉尘
	/
	/
	/
	15.099t/a
	/
	15.099t/a
	+15.099t/a

	
	布袋除尘器收灰
	/
	/
	/
	74.324t/a
	/
	74.324t/a
	+74.324t/a

	
	灰渣
	/
	/
	/
	73.512t/a
	/
	73.512t/a
	+73.512t/a

	
	废包装
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1：本项目地理位置图
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附图2：厂区总平面布置图











附图3：环境保护目标调查图








 
附件1：营业执照

附件2：土地证明

附件3：土地合同


附件4：燃料成分报告

附件5：检测报告

[image: image17.png]&2

Bl TR

250812050384

® Wk &

TEST REPORT

R4 S:BLHB-W25208H1230

BESE . H#IEWRRYRBERLT
s EfEioN
BaXH FARRBES. WA

HWEN 2025.12.30




[image: image18.png]&2

Baron Environmental

6.

7

B L]

« ARERERFHRNBMEE,

L ARERYEHAREIFLRRK.

L BRERN. ARMEFAEF, RRLNEAENWERTY,
. REASREIE, FEBIAMERS,

« FTERURRTHRTER.

AR MERRRFR NN BT RGO TRE M TOREME,

- ENEMBETHY, BERNREEEAAGALLRY, &
BETRE.

Y

ARTERFRBEARLT

il RATEEAS D HAR N B-GI6(17)0-1

BBEGEY: 154000

HiE: 04546167377




[image: image19.png]&2

Baron environmental

— BREL

P T r—

[srne mrammreansman

| BR0: BIARRRYARARLT

TP RIBRRRRY

R A BET RS 1ssins
naxm wwmE A w "
. AR
ERE cEERNS | TSRETARINA &% 1%
SERERRI2 101
womE EEE P
wx | Teserpmans | Akoeeita | o BRS
soemagita | ®
RefalE: 028 12201226 RIAR: WER. Rat
HEREANE AR
[#nta; 2ms.120 HEAR WA
= @NEE. FERNE
T
s | wasn| wwmn EARBEBERS wBan. SRR
FRAERRARER
"
R | o T SEARNBHNE T 0
1 | Ty (| SRAmEN Wik 26320 BLHB.0960970%
WFEE
PX8SZH_BLB0S
SR
| ap | TERY | TegersEaMERweE | Ao oo
A B 12348.2008 )

AWAGDIABLHB-150

mimasw




[image: image20.png]a2 F—

Baron environmental

=, RuER
TAREEWERGT R
[REAT HERS
wasogrzzan s
sonmTan | vasouman m
Vi | ™
¥ OTRARRRRR, BAROTE () RRETRERRE.
AR NSRS R
3 swuaua
a Ll A ‘”
wnas\| waes P naws war q
wrn | sz @ |vmoes|  w
wrn |vemomwe| o |vewomw|
i WCR | W2520821224003 50 W25208Z1224008 “©
| aers | wasozizee © Was8ziz24009 ©
st oo | @ |wsmaen|  w
W OPRRNEEAR. BT
SREBHTR
RAvefa R (ms) | R () | SE (hpa) =& (T)
[, = g we |
| srmsizas o “ = e |

BeRAIH



[image: image21.png]e —

&2

EEIRR

‘ 2051226 0800
51227 0400

HWRTTEE

BimRIm





附件6：生态环境分区管控分析报告
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噪声、固废





废水、噪声、固废
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投入使用
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图  例
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     噪声调查范围


     声环境保护目标


     大气调查范围


     环境空气保护目标
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