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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桦川县五六粮食贸易有限公司建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	彭云江
	联系方式
	18704548555

	建设地点
	黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡

	地理坐标
	（131度10分18.794秒，47度4分1.702秒）

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动

D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比（%）
	5.2
	施工工期
	2026.7-2026.8

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	1285.3

	专项评价设置情况
	本工程专项评价具体设置情况见表1-1。
表1-1专项评价设置情况一览表
专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目生物质分析报告中未体现汞含量。本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质燃料汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放，故不进行大气专项评价设置。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。

否

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

否



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性
根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第一大类农林业第8条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。本项目产业类别、所采用的生产工艺及设备不在“限制类”或“淘汰类”设备名录内。

本项目建设1台420万kcal/h（7t/h）燃生物质热风炉，不属于“鼓励类”不属于“淘汰类”，故属于“允许类”。

本项目依法进行环境影响评价，符合“生态环境分区管控”要求，本项目各污染物均设置相应的污染防治措施，污染物排放均可达到相应标准。综上，本项目属于“允许类”，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
2、“生态环境分区管控”符合性分析

本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，根据《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（黑政发〔2020〕14号）》、《佳木斯市生态环境准入清单》（2023年版）、《桦川县五六粮食贸易有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》，项目所在地属于重点管控单元。生态环境分区管控分析报告见附件。

（1）“一图”
根据《桦川县五六粮食贸易有限公司建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与“环境管控单元叠加图”的符合性如下：
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图1-1项目与环境管控单元叠加图

（2）“一表”

表1-1与生态环境准入清单对照表

环境准入清单
环境管控单元名称

桦川县城镇空间
环境管控单元编码

ZH23082620003
管控单元类别

重点管控单元

管控要求
符合性分析
空间布局约束

1.执行①严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。②禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时①严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。②利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，为农产品初加工活动，使用1台420万kcal/h（7t/h）的燃生物质热风炉为生产供热，不涉及“危险化学品生产”行业，不涉及“畜禽养殖场”，不属于“两高行业”符合重点管控单元管理要求。
污染物排放管控

1.执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行：①对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。②到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
环境风险防控

1.执行化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
资源开发效率要求
1.执行：①推进污水再生利用设施建设。②公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。2.高污染燃料禁燃区同时执行：①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。②城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
地下水环境
环境管控单元名称
桦川县地下水环境二级管控区
环境管控单元编码
YS2308266220002
管控单元类别
重点管控区
管控要求
符合性分析
空间布局约束

1.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。2.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。3.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。
本项目为粮食烘干类新建项目，占地为工业用地1285.3m3，不涉及“农药”“化工”及“两高”等以上严禁建设行业，故符合桦川县地下水环境二级管控区要求。
环境风险防控

1.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。2.指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。3.重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
污染物排放管控

新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治地下水污染的措施。
大气环境
管控单元类别
大气环境受体敏感重点管控区
管控要求

符合性分析
空间布局约束
1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为农产品初加工活动，不属于“两高”行业，本项目生产用热为热风炉，燃料采用生物质成型颗粒，配套建设低氮燃烧+布袋除尘器处理后通过15m烟囱，采取大气污染物防治措施后对周围环境影响较小，且不会导致环境空气功能区发生变化，符合大气环境分区管控要求。
污染物排放管控
1.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。

2.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。
环境风险防控
禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
（3）“一说明”

桦川县五六粮食贸易有限公司建设项目位置涉及佳木斯市桦川县；项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

3、选址合理性分析

项目位于本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，总占地面积1285.30m2。本项目占地为工业用地。企业厂区北侧、南侧为闲置厂房，西侧为桦川县梨丰乡卫生院，东侧为梨丰乡乡道，本项目周边环境敏感目标为梨丰乡，与梨丰乡光彩中学，项目选址不属于风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的生产和运营。

项目废水为生活废水，无生产废水。项目运行期产生的污染物为废气、噪声和固体废物，各污染物经采取报告提出的污染防治设施处理后均可达标排放，不会对周围敏感目标及区域环境产生影响，项目的建设不会使得环境功能发生改变。

综上所述，本项目选址较为合理。

4、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修正），第三章大气污染防治措施、第一节、燃生物质污染防治措施，第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。第三十六条各级人民政府应当加强民用散煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。

本项目采用生物质热风炉，燃料为生物质成型燃料，符合《黑龙江省大气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放的意见。本项目运营产生的废气、噪声、固废、废水等经采取有效措施后均可做到达标排放，对评价区周围环境影响不大，可被环境所接受。

5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析

根据生态环境部办公厅发布的《工业炉窑大气污染综合治理方案》（2019年7月9日），三、重点任务、（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建设工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。

加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。

本项目为粮食烘干项目，采用生物质热风炉为烘干塔提供热源，所使用的热风炉属于工业炉窑，配套建设低氮燃烧+布袋除尘器（去除效率为99.6%）确保稳定达标排放，方案中主要针对钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高污染行业，本项目为区域粮食服务，不属于以上提到的高污染行业，且作为农村特有的为粮食安全提供的烘干服务企业，结合黑龙江省现有粮食烘干企业的情况，目前均未要求粮食烘干企业进驻工业园区。项目所在区域不属于国家规定的重点区域，不属于城市建成区，本项目建设热风炉配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。

6、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析
主要目标：到2020年，完善工业炉窑大气污染防治管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，工业炉窑装备和污染治理水平有所提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，推动全省环境空气质量改善。

严格项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工作落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。

本项目1座烘干塔热风炉配套建设 低氮燃烧+布袋除尘器通过1根15m高烟囱排放，可使热风炉烟气达标排放；本项目采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施；原粮筛分采用密闭式；烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，通过上述措施可使厂界颗粒物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相关要求。

7、与《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，通过重点时段削峰、重点行业减排、重点区域联动，推进散煤替代改造。加快淘汰城市建成区10-35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造，重点推进垦区大型非电锅炉改造。

强化秸秆综合利用和禁烧。编制秸秆综合利用实施方案，合理安排“五化”利用，完善秸秆收储运体系，推广秸秆综合利用先进技术和设备，拓宽利用途径。落实扶持政策，探索建立政府、企业与农民三方共赢的秸秆综合利用利益链接机制，实现秸秆综合利用水平全面提升。到2025年，全市秸秆综合利用率达到95%以上。强化各级网格责任单位秸秆禁烧主体责任，健全市县乡村“四级”网格化监管体系，强化秸秆禁烧督查巡查，综合运用科技手段，不断提高禁烧监管水平，严格落实奖惩制度。

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，推进抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

实施重点行业NOx（氮氧化物）等污染物深度治理。推进焦化、水泥、玻璃等行业污染深度治理。推动平板玻璃等行业企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按规定安装在线监管系统。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧煤炭、垃圾和工业固废。

本项目为粮食烘干项目，不属于重污染行业。本项目采用1台420万kcal/h（7t/h）生物质热风炉，热风炉配套高效除尘设施，热风炉烟气经 低氮燃烧+布袋除尘器处理后，通过15m高烟囱DA001排放，采取治理措施后，对周围大气环境影响较小，符合《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》要求。

8、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）符合性分析

《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）中要求：（四）严格环境准入要求。新改扩建高耗能、高排放、低水平项目，要严格遵照产业规划和政策、生态环境分区管控、规划环评、项目环评、节能审查以及产能置换、总量控制、区域污染物削减、碳达峰等相关要求执行，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方能投产。坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。（五）加快重点行业落后产能淘汰退出。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加大退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。（十三）以试点城市为引领持续推进清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。哈尔滨市、齐齐哈尔市、佳木斯市充分发挥清洁取暖示范作用，以多能互补的区域性和可再生能源清洁供暖方式提高热源清洁化率，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。实施建筑节能改造，加快既有农房节能改造，提升建筑能效。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监督与管理，确保符合国家或地方标准要求。

本项目以生物质颗粒为燃料，不掺烧煤炭、垃圾和工业固废，冬季取暖为电取暖。生物质燃料及灰渣均存放在库房内，热风炉烟气经 低氮燃烧+布袋除尘器处理后经1根15高的烟囱，处理后的热风炉烟气中SO2、烟尘、烟气黑度的排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准。厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准的要求，满足《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关要求。

9、与《佳木斯市环境空气质量持续改善行动计划》符合性分析

推进燃煤设施设备淘汰改造。动态掌握工业炉窑清单底数，稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等清洁燃料。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。到2025年，基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰。

开展燃气、生物质锅炉深度治理。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，严把 低氮燃烧、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，城市建成区内新建生物质供热锅炉要达到天然气排放标准，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。

持续推进清洁取暖。加快推动超低排放改造、煤改清洁能源、散煤锅炉并网、农村散煤替代、集中供热扩容、工业余热利用、供热老旧管网改造、新建热源、既有建筑节能改造和配套能力建设等十类工程建设。到2024年12月，全面完成清洁取暖试点城市建设，建设任务完成后，依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，严禁散煤复烧。

项目冬季不生产，工业炉窑燃用生物质成型颗粒物，不属于高污染燃料，热风炉烟气经 低氮燃烧+布袋除尘器处理后通过1根15m高的烟囱排放，本项目符合《佳木斯市环境空气质量持续改善行动计划》。
10、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析

对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。

本项目热风炉废气经低氮燃烧+布袋除尘器（除尘效率99.6%）处理后，热风炉废气经过1根15m高烟囱排放；满足《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》。

《高污染燃料目录》

根据《高污染燃料目录》，Ⅲ类：非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于高污染燃料。本项目使用生物质成型颗粒燃料，并配备布袋除尘器，除尘效率大于99.6%，不属于高污染燃料。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，总占地面积1285.3m2。企业拟建1座300t/d烘干塔，建设1台420万kcal/h（7t/h）燃生物质热风炉。本项目建成后全厂年烘干玉米1万吨。

2、工程组成

项目主要建设内容见表2-1。

表2-1工程内容一览表

建设内容

建设规模及内容

备注

主体工程

烘干塔

新建1座烘干塔烘干能力为300t/d（以玉米计），1台420万kcal/h（7t/h）的燃生物质热风炉，烘干塔年运行34d，烘干塔高约20m

新建

热风炉房

建筑面积100m2，新建1台420万kcal/h（7t/h）热风炉燃用生物质成型燃料，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高烟囱有组织排放
新建

辅助工程

办公室

建筑面积30m2，高3m，主要用于人员办公

新建
储运工程

原粮库房

建筑面积200m²，高6m，用于进厂玉米临时堆放，最高储存1000t的原粮

新建
干粮仓
建筑面积200m²，高6m，用于烘干后玉米储存，最大储存能力1000t
新建
灰渣间
建筑面积50m²，高3，用于存放热风炉灰渣，最大存储能力300t，存放灰渣、除尘灰、与杂质
新建
燃料库

建筑面积100m3，高3m，用于存放生物质燃料，最大存储能力500t

新建
公用工程

供水

生产无需用水，生活用水外购桶装水

新建
排水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥

新建
供热

生产供热由厂区新建燃生物质热风炉供热，冬季不生产

新建

办公楼采用电供暖

新建
供电

用电由所在地供电电网提供

新建
环保工程

废气防治措施

原粮装卸过程通过设置临时围挡，临时围挡采用钢结构围挡，设置位置位于沿装卸作业区外沿连续封闭，围挡高度为1.8m，减小装卸高度、洒水等措施进行降尘，粉尘排放量约减少74%。输送过程采用封闭输送带进行输送，减少粉尘的产生；

筛分和输送废气采用密闭式滚筒筛，下方排风口具有收集袋，收集后无组织排放；

热风炉废气经低氮燃烧+布袋除尘器（除尘效率99.6%）处理后，热风炉废气经过1根15m高烟囱排放；

原粮烘干过程中会有粉尘产生，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，围挡控制效率为60%；
热风炉房密闭，四周采用洒水降尘。

厂区内不存在露天贮存的情况，玉米皮、玉米须属轻质易飘飞物料，装卸采用密闭作业，厂区洒水降尘。

新建
噪声防治措施

选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，热风炉房密闭等措施，本项目西侧紧邻梨丰乡卫生院，西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

厂区西侧临近梨丰乡卫生院采用隔声+防尘一体化围挡，降低噪声，夜间禁止卸车。
新建

废水防治措施

无生产废水产生，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥
新建

固体废物防治措施

筛分工序的收尘，热风炉除尘器的收尘、热风炉的炉渣、烘干塔的收尘，收集后暂存于场内灰渣间，均外售至制肥厂

废石杂质外售至制砖厂

废布袋由厂家回收处置；

生活垃圾委托环卫部门处置。
新建

2、主要设备

本项目主要设备见下表2-2。

表2-2主要设备表

序号

设备名称

数量

单位

备注

1

烘干塔系统设备
1

座

新建

2

燃生物质热风炉

1

台

新建

3

布袋除尘器

1

台

新建

4

原粮接收料斗及格栅

1

台

新建

5

斗式提升机

1

台

新建

6

关风器

1

台

新建

7

离心风机

1

台

新建

8

铲车

1

台

新建

9

翻斗车

1

台

新建

10

接料斗

1

台

新建

11
皮带输送机
1
台

新建

12
筛分机

1
台

新建

13

冷风机

1

台

新建

14

热风机

1
台
新建
3、主要原辅材料及能耗情况

表2-3原辅材料一览表

序号

名称

改扩建后全厂工程用量

备注

1

玉米原粮

10000t

外购，含水率约30%

2

生物质成型燃料

1273t
颗粒，当地购入，由供货单位负责运输
表2-4物料平衡一览表

投入（t/a）

产出（t/a）

原料名称

原料量

名称

产量

玉米
10000
干玉米
8173.5

/

/

蒸发水分

1812.9
/

/
粮食杂质
10
/

/
输送粉尘
1.6
/

/
筛分粉尘
1
/
/

烘干粉尘
1
合计

10000
合计
10000
表2-4燃料生物质成分分析一览表

名称

符号

单位

数值

全水分

Mt

%

11.0

收到基灰分

Aar

%

8.83

收到基碳

Car

%

39.79

收到基氢

Har

%

4.42

收到基氮

Nar

%

0.35

收到基氧

O,ar

%

35.54

收到基全硫

St,ar

%

0.07

收到基低位发热量

Qnet,ar

MJ/kg

14.083

Kcal/kg

3368

生物质燃料量计算：

①生物质使用量按额定负荷(设备最大出力)计算，本项目新建1台420万Kcalh燃生物质热风炉用于原粮烘干。根据生物质锅炉消耗量计算公式:每小时消耗量-热风炉吨位*每小时额定发热量/燃料热值/锅炉热效率。式中:7t热风炉的额定发热量为4200000kcalh,燃料热值为3368kc/kg，热风炉的热效率取80%。

本项目小时最大负荷燃烧生物质成型燃料量计算如下:1x4200000kcal/h/3368kc/kg/80%x10-3x1h=1.56t/h

本项目年（运行34天每天24小时）最大负荷燃烧生物质成型燃料量约为1273t/a。

②锅炉运行期间为满负荷运行的情况下：
本项目水分蒸发量依据W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）进行计算。
W：水分蒸发量
G：处理量（玉米为10000吨）
ω1：进料含水量百分数（玉米为30%）
ω2：出料含水量百分数（玉米为14.5%）
1千卡（kcal）=4186焦耳（J）
本项目水分蒸发量为：
W玉米=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）=10000×（30-14.5）÷（100-14.5）=1812.9t

热风炉热效率为80%，每烘干1kg水能耗取5400kJ/kg。
E玉米=1812.9×103×5400=0.979×1010kJ

玉米使用生物质燃料：0.979×1010×10-3÷14.083MJ/kg÷80%×10-3=869t/a，使用生物质燃料约为869t/a。

本项目采取按额定负荷(设备最大出力)生物质燃料量，本项目年最大负荷燃烧生物质成型燃料量为1273t/a。

4、产品方案

本次项目产品方案见表2-5。

表2-5项目产品方案一览表

序号

名称

全厂年产量(t/a)

备注

1

干玉米

8173.5

含水率14.5%

5、建设周期及实施进度

本项目计划于2026年6月开工建设，于2026年7月建成。

6、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，烘干塔年烘干天数34天，3班制，每班8小时。无食堂、无住宿。
7、公用工程

（1）给排水

本项目无需生产用水，本项目生活用水购买桶装水。厂区现有员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

本项目劳动定员10人，项目年运行17天，生活用水为日常如厕用水，不涉及食宿，用水量参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）中农村居民生活用水定额80L/人•a，本项目年运行34天，日常生活用水量为0.8m3/d，27.2m3/a。

（2）供热

本项目冬季无需供暖，生产用热由新建燃生物质热风炉提供，燃料消耗量为1273t/a。
（4）供电

用电由所在地供电电网提供。

8、总平面布置

本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，项目占地区域呈四边形，成品库位于厂区南侧，热风炉房位于厂区南侧，办公室位于厂区北侧，灰渣库和燃料库位于热风炉房旁，项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输，整个厂区的平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有效地协调了投入与产出、建设与保护的关系，具体平面布置见附图，项目平面布置合理。

9、投资情况

本项目总投资500万元，环保投资26.5万元。环保投资估算见下表。

表2-6环保投资一览表单位：万元

投资项目

污染源

具体措施

投资（万元）

运行期

废气处理

热风炉烟气
1台布袋除尘器+低氮燃烧+15m高烟囱
10
输送粉尘

筛分和输送废气采用密闭式环保设备

5

烘干塔废气

烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网

5
热风炉房

热风炉房密闭定期洒水降尘
0.5

噪声处理

设备噪声

对高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，并在风机进、出风口装设消音器，加强设备的维护
临近梨丰乡卫生院采用隔声+防尘一体化围挡
3
固废处理

一般工业固体废物

一般工业固体废物收集设施

2
运行维护

1
环保投资合计

26.5
总投资

500

环保投资比

5.2%



	工艺流程和产排污环节
	生产工艺流程简述：

原粮运输进厂，首先由检验人员取样检验水分等，再经检斤后通过输送机送入潮粮食库房暂存。检验过程无化学反应产生，不使用高噪声设备，检验过程不产生废气、废水、噪声；输送过程产生粉尘和噪声。

潮粮库房中的粮食筛分后经提升机送入烘干塔。此过程产生粉尘、噪声和固废杂质。

原粮由塔顶进入烘干塔，通过热风炉产生的热风加热烘干。

生物质燃料在热风炉中点燃，热风炉燃烧时产生的高温烟气经引风机输送至烘干塔内的热交换器，与烘干塔内进入的冷空气进行热量交换后，经烘干塔顶部排出，被加热的冷空气变成热空气，对塔内的原粮进行高温烘干处理。

烘干后对烘干塔内粮食进行冷却处理。
冷却后玉米进入干粮仓内，及时运至厂内干粮仓内储存或外售。

低氮燃烧技术工艺流程简述：将助燃空气分为两级送入，第一级提供70%–80%空气，使燃料在富燃、缺氧条件下燃烧，降低火焰峰值温度，抑制热力型NOx生成；第二级空气在下游补入，完成燃尽过程。
项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。
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图2-2项目生产工艺流程及产污节点示意图

表2-7  污染工序及排污节点

项目

工序

污染物

排放特点

治理措施

废气

装卸
颗粒物

连续

临时围挡采用钢结构围挡，设置位置位于沿装卸作业区外沿连续封闭

筛分

采用密闭式滚筒筛，下方排风口具有收集袋，收集后无组织排放

烘干

烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网

热风炉

颗粒物、SO2、NOx
低氮燃烧+布袋除尘器

噪声

装卸

噪声

连续

设置围挡减振、距离衰减

筛选

噪声

连续

基础减振、距离衰减
输送

噪声
连续
基础减振、距离衰减
烘干

噪声

连续

基础减振、距离衰减
冷却

噪声
连续
基础减振、距离衰减
固体废物

布袋除尘器

废布袋

连续

厂家回收
筛分

杂质

连续

外售至制砖厂

收尘

连续

外售至制肥厂
热风炉

炉渣

连续

收尘

连续

烘干塔

收尘

连续

员工生活

生活垃圾

连续

委托环卫部门



	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程环保手续履行情况

桦川县五六粮食贸易有限公司成立于2025年7月，该企业于2025年7月通过黑龙江省集贤县人民法院的拍卖，买下原桦川县桦良粮油贸易有限公司的房产所有权及土地使用权，经现场勘查，厂区内留存原企业的设备与建筑物，经过与桦川县五六粮食贸易有限公司负责人沟通，将拆除原企业的设备与建筑物后建设烘干塔以及配套设备，所以本项目不存在原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、项目区域环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目位于佳木斯市桦川县，根据《2025年黑龙江省环境质量状况》。佳木斯市空气质量级别达二级标准，达标天数为335天(91.8%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为29μg/m³、41μg/m³、6μg/m³、19μg/m³、1.0mg/m³和107μg/m³。具体见表3-1。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年平均质量浓度（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率%

超标倍数

达标情况

SO2
6

60

10

0

达标

NO2
19

40

47.5

0

达标

PM10
41

60

68.3

0

达标

PM2.5
29

30

96.7

0

达标

CO第95百分位数

1000

4000

25

0

达标

O3第90百分位数浓度

107

160

66.9

0

达标

由上表可以看出，各污染物年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值要求。综上所述，判定本项目所在区域属于达标区。
（2）特征污染物

本项目的特征污染物为TSP，黑龙江中邺检测技术有限公司于2026年2月24日~3月01日对项目所在区域进行的环境质量现状监测，TSP连续监测24小时，连续监测3天，在项目下风向设置1个监测点位，检测结果如下：
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图3-1大气监测点位图

监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。

表3-2监测点基本信息表

名称
坐标
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m
下风向监测点

131.17195167

47.06727817

TSP
24小时平均
NE

30

表3-3监测结果

名称
污染物
评价标准（μg/m3）
浓度范围（μg/m3）
最大占标率%
超标率%
达标情况
下风向监测点

颗粒物

300

233-254
84.6
0

达标

由上表可以看出，本项目TSP日平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2浓度限值二级标准要求。

2、水环境质量现状

本项目所在区域水体为安邦河，安邦河为松花江右岸支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区（2011-2030）》，确定该段水质目标为Ⅳ类水体。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，佳木斯市参与国家考核计算的断面共10个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为80.0%，无劣V类水质断面。

因此，本项目所在河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准。
3、声环境质量现状

佳木斯市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.1dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为66.3dB(A)；功能区昼间达标率94.9%，功能区夜间达标率92.0%。

本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县，项目所在区域声环境质量良好，本项目西侧紧邻梨丰乡卫生院，故声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，其余三侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；梨丰乡卫生院（二层楼）为本项目声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。黑龙江中邺检测技术有限公司于2026年2月24日-25日对项目声环境保护目标的声环境质量现状进行监测。监测结果如下：

表3-4 区域声质量现状监测结果

检测点位

坐标

检测结果/检测时间

单位

2026.02.24
昼间

夜间

梨丰乡卫生院1#
131.17151282

47.06727349

51

41
dB(A）

梨丰乡卫生院2#
131.17157699

47.06704853

50

40

检测点位

坐标
检测结果/检测时间

单位

2026.02.25
昼间

夜间

梨丰乡卫生院1#
131.17151282

47.06727349
50

41

dB(A）

梨丰乡卫生院2#

131.17157699

47.06704853
51

41
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图3-2 噪声监测点位置图

根据监测结果可知，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标的现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

4、生态环境

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象，故不需进行生态现状调查。

5、地下水、土壤环境

厂区内区域采取简单防渗，采用水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。



	环境

保护

目标
	大气环境保护目标

本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，环境空气保护目标见表3-4。

表3-4环境空气保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离/m

X

Y

梨丰乡
131.1683555

47.0687215

农村集中区

居民
二类

N、NW
90
梨丰乡光彩中学
131.1740235

47.0706011

农村集中区

学校
二类

NE
250
梨丰乡卫生院

131.1711917

47.0672722

农村集中区

医院

二类
W

5

2、声环境保护目标
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰乡，厂界外50米范围内无声环境保护目标见表3-5。

表3-5 声环境保护目标一览表

声环境保护目标名称

空间相对位置

距场界最近距离

方位

执行标准/功能区类别

声环境保护目标情况说明

X

Y

Z

梨丰乡卫生院
5

10

9

5

NW

1类

砖混结构，2层，南北朝向

3、地下水环境保护目标

根据现场踏勘，本项目所在厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

梨丰乡水源地位置距离厂区1.098km，该水源井为梨丰乡集中式供水水井，供水人口数为6100人，未划分水源地，具体如图所示。
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图3-3 梨丰乡水源地位置距离厂区位置
4、生态环境保护目标

本项目不新增占地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。
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	1、大气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准。
运营期热风炉SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，颗粒物及烟气黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准。标准值见表3-5；生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，炉窑厂房门窗处颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值。

项目周围200范围无高大建筑，项目烟囱可满足高出周围建筑物3m以上的要求，故建设15m高排气筒。
具体标准值见下表。

表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3
污染物名称

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

表3-6《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）单位：mg/m3
污染物

浓度限值

备注

烟尘

200

表2标准

烟气黑度

1（林格曼级）

表2标准

SO2
850

表4标准

NOx
/

/

表3-7《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3

设置方式

炉窑类别

无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）

有车间厂房

其他炉窑

5

2、噪声

本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），等效声级LeqdB（A），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。　

本项目西侧紧邻梨丰乡卫生院，西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见下表。

表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

标准值/dB(A)
昼间

夜间

1类
55
45
2类
60
50
4、固体废物

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
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	表3-9本项目总量控制指标表单位：t/a
项目

污染物名称

预测排放量（t/a）

废气

颗粒物
0.8082
SO2
0.757
NOX
0.904



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、废气

施工期对环境大气的影响主要是建筑材料和工程弃土的堆放、装卸、拌料过程以及车辆在运输过程中产生的扬尘。施工扬尘主要影响施工场地及附近区域的环境卫生和环境质量。经采取必要的防尘措施后可有效地减轻扬尘对环境的影响。

为减少建设过程中施工扬尘对环境的污染影响，要求施工期间做到文明施工和清洁施工，水泥等建材在室内储存，对于室外临时弃土堆、建筑垃圾堆等采取遮盖、洒水降尘措施，及时清运；运输弃土、垃圾车辆必须用密闭专用车辆运输，限制车速，出入现场各种车辆应保持车况良好，车体整洁，防止车辆将泥沙带出场外。厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中无组织排放监控浓度限值要求。

2、废水

施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水，由于施工期施工人员只在白天工作，施工人员不在场地内食宿，因此产生的废水较少。

废水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等。生活污水排入防渗旱厕，施工作业产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。

3、噪声

为最大限度地降低施工噪声对施工场界的影响，使施工阶段的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，不对周边环境造成干扰，施工方必须对施工噪声加强控制，建议采取如下措施：

①合理安排作业时间：避免夜间施工，晚22：00至早6：00和中午12：00至13：30禁止机械作业；

②合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离周围环境敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理。

③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备采取排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

项目施工作业地点在生产区，作业地点距声环境保护目标较远，施工期室内施工可利用厂房隔声，室外施工时施工场地设围挡或在声源周围设置遮蔽物作为声屏障。同时采取夜间不施工、建筑材料、设备等选择合适的时间段运输、卸落，施工场所的施工车辆出入尽量保持低速行驶、禁鸣喇叭等措施，可以减轻施工噪声对外环境和保护目标的影响。施工期噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）要求。
4、固废

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。

对施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，由废物收购站处理:建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。

施工人员生活垃圾设置专门的储存设施，集中收集后交由市政部门处理。施工期固体废物处置率100%。

施工期的环境影响是短暂的，只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识，并通过以上措施，项目建设产生的废物得到妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。
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	1、废气

本项目灰渣存放在灰渣库内，袋装封闭存放，及时清运处理，不会产生污染；运行期废气污染源主要为卸粮及筛分运输工序产生的废气，烘干塔废气和热风炉烟气。

（一）源强核算及达标排放情况

（1）运输废气

项目运行期间原料及燃料量较大，运输过程中可能会产生扬尘本环评要求：

①生物质燃料和原料运输过程中用毡布覆盖；

②运输车辆严格控制车速减速慢行，车辆进厂后及时洒水降尘；

（2）卸粮废气

本项目为粮食烘干加工项目，主要涉及贮存、装卸、运输等，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，应堆存至密闭的潮粮库中，故只计算装卸、运输引起的扬尘，计算公式如下:

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算

[image: image8.png]Ej = k X 0.0016 X —227—





1)Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
2)ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74。

3)u为地面平均风速，m/s。取2.6m/s
4)M为物料含水率，%，玉米含水率30%，取0.3
5)n为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，输送点位连续洒水降尘，TSP控制效率为74%。

经计算，排放系数Eh为5.68×10-3kg/t
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1) Wy为堆场扬尘源中颗粒物总排放量。

2) En为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，5.68×10-3kg/t
3)m为每年料堆物料装卸总次数。取250次
4)Gy为第i次装卸过程的物料装卸量，t。取40
5)E为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，本项目料堆为密闭式储存故无需计算堆积存放期间风蚀扬尘。

6)Ay为料堆表面积，m2。取0
经计算，装卸粉尘产生量为0.2185t/a，排放量为0.0568t/a，排放速率为0.167kg/h。

（3）烘干塔废气

本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）谷物贮仓章节中，对谷物烘干过程中产尘系数的分析，本次产尘系数按照0.1kg/t-原料进行核算，根据物料平衡，进入烘干塔玉米原粮量为9988.56t/a（烘干原粮量为总原粮量减去筛分、卸粮过程中产生的颗粒物与固体废物），则产生粉尘量（0.9988t/a）约等于0.999t/a，烘干塔工作时间按每天24h，年工作34天计，产生速率1.23kg/h，选用密闭性良好的设备，烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率”，围挡控制效率为60%，排放速率为0.49kg/h，排放量为0.399t/a。

（4）筛分废气

本项目原粮筛分过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分粉尘系数为0.1kg/t（过筛和清理），本项目筛分原粮量9999.7815吨（筛分原粮量为总原粮量减去卸粮过程中产生的颗粒物），则粉尘产生量为（0.999978t/a）约等于1t/a，原粮筛分时间按每天12h，年工作34天计，产生速率为2.45kg/h，采用密闭式环保设备，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，根据企业提供数据及查阅相关资料，用全密闭筛选机，粉尘去除效率可达到90%以上，则筛分粉尘排放量为0.25kg/h、0.1t/a。

（5）灰渣间废气

本项目燃生物质时，炉渣产生量为129.302t/a，为本次建设工程配套1间灰渣仓，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“第四章发电厂”，其中“表4-1燃煤发电厂的逸散尘排放因子”，储煤系数为0.045kg/t。本项目灰渣仓粉尘产生量为0.006t/a，以无组织形式排放，灰渣仓采取密闭形式，定期洒水降尘，去除效率60%，故无组织粉尘排放量为0.0024t/a。

（6）热风炉废气

本项目1台420万kcal/h（7t/h）燃生物质热风炉，年烘干玉米10000t，年烘干时间34天计(每天24h)，热风炉烟气通过炉内低氮燃烧+布袋除尘器(除尘效率99.6%)处理后经过1根15m高烟囱（DA001）排放，热风炉的燃料为生物质颗粒。燃料热值取3368cal/g（14.083MJ/kg），热风炉热效率按80%，本项目收购玉米含水率约为30%，储存时含水率约为14.5%。热风炉热效率为80%，本项目420万kcal/h（7t/h）燃生物质热风炉设计燃料使用量为1273t/a。

本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g，生物质燃料汞含量极低。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。
热风炉燃烧产生的大气污染物有SO2、烟尘及NOX。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)计算如下：

①烟气量
本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：
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式中：

V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值39.79；

Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值0.07；

Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值4.42；

Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值35.54。

经计算V0=3.527m3/kg

热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：
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式中：

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为39.79%；

Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07%；

VN2——烟气中氮气，m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.7；

Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.35%。

经计算，Vg=6.001m3/kg，项目使用生物质量为1273t/a，则烟气量为7.6×106m3/a。

②颗粒物（烟尘）
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式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，t；为1273t/a（1.56t/h）；

Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；

dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加30%，故取50%；

ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为99.6%；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）表5中灰渣含碳量考核指标，故Cfh选取推荐指标为10。

经计算，EA=0.25t，即热风炉烟尘排放量为0.25t/a，排放速率为0.306kg/h，排放浓度为32.726mg/m3。

②SO2

[image: image15.png]



式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为1273t/a（1.56t/h）；

Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目使用链条炉排炉，对照本项目生物质热风炉机械不完全燃烧热损失取值为15%；

ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；

K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。

经计算，ESO2=0.757t，即热风炉SO2排放量为0.757t/a，排放速率为0.928kg/h，排放浓度为99.09mg/m3。
③NOX
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式中：

Ej——核算时段内第j种污染排放量，t；

R——核算时段内燃料消耗量；

βj——产污系数，kg/t，参见排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）；炉内低氮燃烧，每吨生物质燃料产生氮氧化物0.71kg。

经计算，经低氮燃烧后氮氧化物排放量为0.904t/a，排放速率1.108kg/h，排放浓度118.338mg/m3。

正常工况下废气源强核算结果见表4-1。

表4-1正常工况下废气源强核算表

类型

排放源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间

(h/a)

核算方法

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）
工艺

效率（%）

核算

方法

排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

有组织排放

420万kcal/h（7t/h）热风炉

烟尘

物料衡算法

8181.543

62.5

76.593

布袋除尘器+15m烟囱

99.6

物料衡算法

32.726

0.25

0.306

816

SO2
物料衡算法

99.09

0.757
0.928

-

-

物料衡算法

99.09
0.757
0.928
NOx

物料衡算法

118.338

0.904

1.108
-

-

物料衡算法

118.338
0.904
1.108
烟气黑度

-

-

-

-

-

-

<1（级）

-

无组织排放

原粮卸粮

颗粒物

系数法

-
0.2185
减小装卸高度、密闭输送

80

系数法

-

0.0568

0.167

340

原粮筛分输送

颗粒物

系数法

-

1
密闭设备，经自带布袋除尘器处理

90

系数法

-

0.1

0.25

408

烘干塔

颗粒物

系数法

-

0.999
塔体两侧设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网

70

系数法

-

0.399

0.49

846

灰渣间

颗粒物

系数法

/
0.006

/

灰渣仓采取密闭形式，定期洒水降尘
60

系数法

-

0.0024

/

/

（6）非正常工况

污染物非正常排放情况为：热风炉除尘系统发生故障，布袋破损，除尘效率降至85%，每次污染物非正常排放情况发生时间1小时，每年发生次数1次。当布袋除尘器出现故障时，应立即停炉检修。本项目非正常工况设定情景如下：

表4-2非正常排放参数表
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率kg/h

非正常排放源强t/a
单次持续时间/h

年发生频次/次

DA001

布袋除尘器破损

颗粒物

11.479
9.367

1

1次

（7）排放口基本情况

表4-3废气排放口基本情况表

排放口编号

名称

类型

排放口地理坐标

高度/m

内径/m

排放温度/℃

经度

纬度

DA001

烟囱

一般排放口

131.17180444

47.06702617

15

0.4
110

（8）监测计划,依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）确定本项目监测计划，具体见下表。

表4-4污染源监测计划

环境要素

监测点位

监测因子

监测频次

大气环境
热风炉房烟囱（DA001）

氮氧化物

1次/月

颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

1次/年

厂界

颗粒物
1次/年

热风炉房外
颗粒物

1次/年

（二）环境影响分析
本项目所在区域为环境空气质量达标区，项目热风炉烟气通过布袋除尘器处理后经1根15m烟囱DA001排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉和表4燃煤炉窑的二级标准限值要求（烟尘200mg/m3、SO2850mg/m3）；

项目周围200范围无高大建筑，最高建筑为6m厂房，项目烟囱可满足高出周围建筑物3m以上的要求，故建设15m高排气筒可行；

项目装卸工段采取减小装卸高度，洒水降尘等降尘措施，输送过程中采用封闭输送；筛选粉尘经全封闭滚筒筛处理后排放，处理效率为90%；烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，可有效阻止70%粉尘外溢，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。热风炉房门窗处颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值。
对照《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）可知，本项目处理热风炉烟气采用的炉内低氮燃烧技术+布袋除尘器为袋式除尘器，为其附录A“表A.1废气可行性技术参考表”中的可行技术，即本项目采用布袋除尘器处理可行。

综上所述，本项目采取的污染防治措施是可行的，产生的大气污染物经上述污染防治措施处理后均可达标排放，对周围大气环境保护目标产生的影响较小。

2、废水

本项目不产生生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，对周围地表水环境影响较小。由于本项目仅为生活污水，且不外排，故本次不对其废水制定监测计划。

表4-5本项目污水污染物产生及排放情况一览表

工序

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

生活污水

COD

500

0.014

排入防渗厕所，定期清掏，外运堆肥。

/

/

/

816h

BOD5
300

0.008
/

/

SS

400

0.01
/

/

NH3-N

25

0.005
/

/

3、噪声

（一）源强核算

本项目噪声源主要为厂区运行设备，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中附录E锅炉相关设备噪声源强参考值、根据设备类型经查找资料及类比现有工程设备情况可知，噪声值在70～85dB(A)之间，噪声源强见下表。
表4-6本项目噪声源强一览表

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源

源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段（昼夜间）

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

北
南

西

东
声压级/dB(A)

建筑物外距离

北
南
西
东
1

热风炉房1#

燃生物质热风炉

/

80
选用低噪设备，房屋封闭、减振、隔声处理

5

8

2

5

2

1

5

77

816h

25

63

71

77

63

1

布袋除尘器

/

80

7

6

2

4

3

1

5

74

25

62

65

74

60

1

离心风机

/

85

6

7

1

5

3

2

5

80

25

66

71

74

66

1

表4-7室外噪声源强调查清单
序号

建筑物名称

声源名称

声功率/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

降噪效果

排放强

度

/dB(A)
持续

时间

X

Y

Z

1

生产区

铲车
75
安装减振垫、加强检修、维护、禁止生产运输工作等
5

10

1

10
65
102h
2

翻斗车

75

4

12

1

10
65

3
烘干塔系统设备
80
6
9
5
10
70
816h
4
原粮接收料斗及格栅
85
1
8
5
10
75
340h
5
斗式提升机
80
4
9
5
10
70
6
关风器
80
5
6
3
10
70
816h
7
离心风机
80
9
5
4
10
70
8

皮带输送机
85

5

6

1

10
75

408h
9

筛分机
75

3

3

1

10
65

10

冷风机
80

4

5

3

10
70

340h
11

热风机

80

5

3

1

10

70

816h

（二）噪声影响预测

预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式。

（1）室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下：
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式中：LP——预测点的噪声级（dB）；

Lw——声源声功率级（dB）；

Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8）

R——预测点离声源距离（m）；

R——室内房间常数（由房间材料决定）；

C——空气中的声速（m/s）；

LTL——隔墙的传声损失（dB）。

（2）室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下：
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式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB；

LA（r0）——参照点的噪声值，dB；

r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m；

A——户外传播引起的衰减值，dB；

Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB；

Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB；

Abar——屏障引起的衰减，dB；

Ag——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）；

Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。

（3）噪声叠加公式：
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式中：
[image: image20.wmf]eqs

L

——预测点处的等效声级，dB（A）；
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个点声源对预测点的等效声级，dB（A）。

（4）声环境影响分析

（1）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）预测参数

本项目噪声污染源见上表。

（3）预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果见下表。
表4-8噪声预测结果单位：dB(A)

项目

贡献值
预测值

超标和达标情况

昼间
夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧

39
39
-

-
达标

达标

厂界北侧

40
40
-
-
达标

达标

厂界西侧

39
39
-

-

达标

达标

厂界南侧

41
41
-
-
达标

达标

梨丰乡卫生院
-

-

51
43

达标

达标

预测图见下图：
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图4-1噪声预测图
（三）污染防治措施及环境影响分析

为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体采取的治理措施如下：

①尽量选用低噪声设备，合理布局，将设备远离保护目标；

②生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声；

③控制进入车辆数量，控制行车路线，车辆进出应减速缓行，避免鸣笛，防止对周围住户造成干扰。

④厂区西侧临近梨丰乡卫生院采用隔声+防尘一体化围挡，降低噪声，夜间禁止卸车。
本项目采用低噪声设备，加工设备及设施运行产生的噪声经建筑隔声、基础减振等措施处理后，西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，其余三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围的环境影响较小。
（四）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），噪声监测要求详见下表。
表4-9环境监测计划一览表

监测要素

监测地点

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界四周外四周1m处

连续等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类、2类标准
4、固体废物

（一）主要污染物及源强

本项目固体废物主要为一般工业固体废物。筛分工序中产生的杂质（土石颗粒）与收尘灰、烘干塔的除尘灰、除尘系统收尘和热风炉灰渣，废布袋。

（1）杂质

类比现有工程，原粮杂质产生量约为原料烘干量的0.1%，本项目年烘干粮食10000t，则原粮筛分除杂工序中产生的杂质量约为10t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年版），原粮杂质分类代码为“900-099-S64”，用编织袋装袋收集后外售至制砖厂。
（2）筛分收尘

本项目筛分粉尘产生量为1t/a，筛分粉尘排放量为0.1t/a，则筛分收尘量为0.9t/a，外售至制肥厂。
（3）除尘系统收尘
热风炉中颗粒物产生量为62.5t/a，排放量为0.25t/a，故布袋除尘器收尘量为62.25t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（2024版），除尘系统收尘分类代码为“900-099-S03”，外售至制肥厂。
（4）热风炉灰渣
本项目生物质燃料使用量共计1273t，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），本项目生物质热风炉灰渣污染物采取物料衡算法计算。
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式中：Ehs——核算时段内灰渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，1273；
Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目Aar取值8.83；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取15；

Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取14083。
计算得到灰渣量为191.802t/a，其中飞灰量（即热风炉烟气中颗粒物产生量）为62.5t/a，则热风炉灰渣产生量为129.302t/a。根灰渣分类代码为“900-099-S03”，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣其成分属于草木灰，草木灰是由植物燃烧后的残余物形成的，主要成分是硅酸盐、钙盐、以及钾的化合物，是制砖铺路的原材料，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣统一收集用编织袋装袋暂存于灰渣间中，外售至制肥厂。
（5）废布袋

本项目除尘系统所用布袋需要定期更换，类比现有工程，每年更换一次，一次产生量约为0.2t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年版），废布袋分类代码为“900-099-S59”，废布袋由厂家回收。

（6）烘干塔收尘

本项目原粮烘干产生粉尘量1t/a，排放量为0.399t/a。则烘干塔收尘0.601t/a，外售至制肥厂。

（7）员工生活垃圾

本项目建成后工作人员10人，年工作34天。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，年产生活垃圾0.17t/a，集中收集，交由当地环卫部门统一处理。

表4-10固体废物一览表

来源

种类

固废属性

代码

产生量

处置措施

最终去向

核算方法

产生量（t/a）

储存方式
处置量

筛分工序

筛分杂质

一般工业固体废物

900-099-S59

类比法

10
集中收集

10
综合利用

收尘

900-099-S59

类比法

0.9
0.9
综合利用

热风炉除尘器

收尘

900-099-S03

物料衡算

62.25
62.25
综合利用

废布袋

900-099-S59

类比法

0.2

0.2

厂家回收
热风炉

灰渣
900-099-S03

物料衡算

129.302
129.302
综合利用

烘干塔

收尘

900-099-S59

系数法

0.601
0.601
综合利用

生活垃圾

生活垃圾

-

-

系数法

0.17
0.17
环卫部门清运处理

综上，本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。综上所述，项目运营期间，固体废物不会对外环境造成影响。

5、地下水、土壤环境影响分析

企业为农产品初加工服务及热力生产项目，原料和产品均不涉及有毒有害危险品，项目无液体物料的存储和使用，故项目建设过程中不会对地下水及土壤造成污染。
6、环境风险分析
本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，且项目周边不存在土壤环境敏感目标，不需开展土壤及地下水专项评价。本项目原料和产品均不涉及有毒有害危险品。主要贮存物质为生物质压块燃料，本项目热风炉房、库房、灰渣库地面均采取硬化地面，因此，项目运行过程中不会对地下水及土壤造成污染。

本项目为粮食烘干，无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，不外排。

（1）源头控制措施
生活污水排入防渗旱厕定期清掏；

（2）分区防渗措施
一般防渗区：厂区内防渗旱厕为一般防渗措施。采用抗渗混凝土地面，层中掺水泥基透结晶型防水剂，其下粘土夯实，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求。

综上分析，本项目生产不会对项目所在区域的地下水和土壤造成影响。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉烟囱（DA001）
	颗粒物、SO2、烟气黑度
	低氮燃烧+布袋除尘器+15m高烟囱排放
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中标准要求

	
	运输、装卸粉尘
	颗粒物
	洒水降尘、密闭运输、装卸过程设置围挡
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准

	
	筛分粉尘
	
	封闭式滚筒筛
	

	
	烘干粉尘
	
	烘干塔底部四周设置防尘挡板
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	采取隔声、基础减振措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类、2类标准限值

	固体废物
	筛分工序的收尘，热风炉除尘器的收尘、热风炉的炉渣、烘干塔的收尘，收集后暂存于场内灰渣间，均外售至制肥厂

废石杂质外售至制砖厂

废布袋由厂家回收处置；

生活垃圾委托环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①按有关要求规范建设灰渣库、生物质燃料库，按要求进行地面硬化处理。
②定期巡检，一旦发现布袋除尘器发生异常状况泄漏，及时采取控制措施、减少颗粒物的泄漏量。

	其他环境

管理要求
	一、根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应根据本项目污染物产生及排放情况，及时办理本项目排污许可相关手续。

二、排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口规范化要符合有关要求。

（1）废气排放口

建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废气排污口规范化设计。排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

（2）固定噪声污染源扰民处规范化整治

对固定噪声污染源（即其产生的噪声超标国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（3）固废堆放规范化整治

固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、工业固废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。一般工业固废暂存库及危险废物暂存库应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。厂区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志见下表：

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
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废气排放口

表示废气向大气环境排放

2
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3
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一般工业固体废物

表示一般工业固体废物贮存、处置场




六、结论
	项目符合国家产业政策要求，符合佳木斯市“三线一单”及其他环保政策相关规定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	/
	/
	/
	0.757t/a
	/
	0.757t/a
	0.757t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.904t/a
	/
	0.904t/a
	0.904t/a

	
	颗粒物（有组织+无组织）
	/
	/
	/
	0.8082t/a
	/
	0.8082t/a
	0.8082t/a

	一般工业

固体废物
	热风炉灰渣
	/
	/
	/
	129.302t/a
	
	129.302t/a
	129.302t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	筛分杂质
	/
	/
	/
	10t/a
	
	10t/a
	10t/a

	
	布袋收尘灰
	/
	/
	/
	62.26t/a
	
	62.26t/a
	62.26t/a

	
	筛分收尘
	/
	/
	/
	0.9t/a
	
	0.9t/a
	0.9t/a

	
	烘干塔收尘
	/
	/
	/
	0.601t/a
	
	0.601t/a
	0.601t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3周围环境图
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	厂区北侧
	厂区东侧
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	厂区南侧
	厂区西侧


附图4敏感目标图
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附件1营业执照
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附件2用地证明
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附件3生物质成分分析报告
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附件4总量计算说明

有组织废气：

①烟气量
本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：
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式中：

V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值39.79；

Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值0.07；

Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值4.42；

Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值35.54。

经计算V0=3.527m3/kg

热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：
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式中：

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为39.79%；

Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07%；

VN2——烟气中氮气，m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.7；

Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.35%。

经计算，Vg=6.001m3/kg，项目使用生物质量为1273t/a，则烟气量为7.6×106m3/a。

②颗粒物（烟尘）

[image: image46.png]Ea=

R Ay
100

dn (l,_
100

Cn
100

100

)




式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，t；为1273t/a（1.56t/h）；

Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；

dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加30%，故取50%；

ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为99.6%；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）表5中灰渣含碳量考核指标，故Cfh选取推荐指标为10。

经计算，EA=0.25t，即热风炉烟尘排放量为0.25t/a，排放速率为0.306kg/h，排放浓度为32.726mg/m3。

②SO2
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式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为1273t/a（1.56t/h）；

Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目使用链条炉排炉，对照本项目生物质热风炉机械不完全燃烧热损失取值为15%；

ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；

K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。

经计算，ESO2=0.757t，即热风炉SO2排放量为0.757t/a，排放速率为0.928kg/h，排放浓度为99.09mg/m3。
③NOX
[image: image48.png]E,=Rxﬂjx(l—%)x10"




式中：

Ej——核算时段内第j种污染排放量，t；

R——核算时段内燃料消耗量；

βj——产污系数，kg/t，参见排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）；炉内低氮燃烧，每吨生物质燃料产生氮氧化物0.71kg。

经计算，经低氮燃烧后氮氧化物排放量为0.904t/a，排放速率1.108kg/h，排放浓度118.338mg/m3。

无组织废气：

①卸粮废气

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算

[image: image49.png]Ej = k X 0.0016 X —227—





1)Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
2)ki为物料的粒度乘数，TSP取0.74。

3)u为地面平均风速，m/s。取2.6m/s
4)M为物料含水率，%，玉米含水率30%，取0.3
5)n为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，输送点位连续洒水降尘，TSP控制效率为74%。

经计算，排放系数Eh为5.68×10-3kg/t
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1) Wy为堆场扬尘源中颗粒物总排放量。

2) En为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，5.68×10-3kg/t
3)m为每年料堆物料装卸总次数。取250次
4)Gy为第i次装卸过程的物料装卸量，t。取40
5)E为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，本项目料堆为密闭式储存故无需计算堆积存放期间风蚀扬尘。

6)Ay为料堆表面积，m2。取0
经计算，装卸粉尘产生量为0.2185t/a，排放量为0.0568t/a，排放速率为0.167kg/h。

本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）谷物贮仓章节中，对谷物烘干过程中产尘系数的分析，本次产尘系数按照0.1kg/t-原料进行核算，根据物料平衡，进入烘干塔玉米原粮量为9988.56t/a（烘干原粮量为总原粮量减去筛分、卸粮过程中产生的颗粒物与固体废物），则产生粉尘量（0.9988t/a）约等于0.999t/a，烘干塔工作时间按每天24h，年工作34天计，产生速率1.23kg/h，选用密闭性良好的设备，烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施中，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率”，围挡控制效率为60%，排放速率为0.49kg/h，排放量为0.399t/a。

（4）筛分废气

本项目原粮筛分过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分粉尘系数为0.1kg/t（过筛和清理），本项目筛分原粮量9999.7815吨（筛分原粮量为总原粮量减去卸粮过程中产生的颗粒物），则粉尘产生量为（0.999978t/a）约等于1t/a，原粮筛分时间按每天12h，年工作34天计，产生速率为2.45kg/h，采用密闭式环保设备，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，根据企业提供数据及查阅相关资料，用全密闭筛选机，粉尘去除效率可达到90%以上，则筛分粉尘排放量为0.25kg/h、0.1t/a。

（5）灰渣间废气

本项目燃生物质时，炉渣产生量为129.302t/a，为本次建设工程配套1间灰渣仓，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“第四章发电厂”，其中“表4-1燃煤发电厂的逸散尘排放因子”，储煤系数为0.045kg/t。本项目灰渣仓粉尘产生量为0.006t/a，以无组织形式排放，灰渣仓采取密闭形式，定期洒水降尘，去除效率60%，故无组织粉尘排放量为0.0024t/a。

表1本项目总量核定情况（单位：t/a）

	项目
	污染物名称
	预测排放量（t/a）

	废气
	颗粒物（有组织+无组织）
	0.8082

	
	SO2
	0.757

	
	NOX
	0.904


附件5生态环境分区管控分析报告

[image: image51.png]I TR

HENERARET S HRAT R

AR RRITE R TR EOHRAR
AR A 2026 4203 7 06 B




[image: image52.png]A%

[y
p T —
3 ST,






[image: image53.png]3

ST RSB BATT LU (8 ARG IEL: TE SIS B BT 001 FHA R

BRI BN000 T AR, SE S 000%.

5 E RN T REE B 000 FHA R, S SN 0.00%. BH R TEREIE UK
R G 000 T AR, S SR 000, SRR

UKD ATE A 0.00 T A, SIHE AT 0.00%. 0K FTE B 0L DL B3 0.00 Ty
AW S S0 00

SRR LA LGRS 000 T A I SR 0000, IR TEAEL N 001
AL S S 100.00% RIS 000 AR, R ST 0.00%.

5 AT O DA 0.00 A 53 SIS 0.00% 1536 FASEHIIE AT D B M 001
AR, EHE ST 10000%, 5 FAGKH R R AT 000 T/ AR, I EHHRH000%.

N 5135 S 4 R B2 8 A2 SRS D TR R A S A F e

S AR T WA " AR (R R AR, AR
B R UK.





[image: image54.png]1A A A R S R 8 %

L 3 = ]
asn o | A2 | mwa | s wenren o | R
ornmmnc | & |wows | wnn | weommmwns | +roo | oo
susna
wornenstal  [woms | s | wissomssusaanme | sroor | oow
wawnin | assu—mmc | & |winn| wan | wnsassmomemc | sroo | mon
mawasz | mamnan | & || wnn [ oo | meos

T 1T R T . AR, RO

2 A KA B N8

TREAPK | 5_GBPE | SGRPE | BERPK
#e | Kmmsw | xwass | Kwesn | Wzews | mpER | mems | Arme | mwew | sAEs
i) | ceram) | crrim) | ceri

. - - - xms T xm xm - -

%3 SRR AR R L

4





[image: image55.png][ExaxrnmsssErRnrens] seoXnTER | SERXNTEY | SERENTES
75 [ apan CEAAE CEAAE) | CEAAE) Cranm) | FEBPHE | FRAT | FRES

- - e ) xm xos - - -

4B SRR EERIE MWL

SERRFE | SERRTA SERRTA

e | xm &% an | BEER | RORPEERNR | —BEWKHRER | AT | FEKS
keszs EA2E) E3 768

. - - - B T T - -

5 50 8 60 PR B R S 2

TERAPR | BERGPE | NEREPE | BEREPE

me | mm % | @y | BESER | MORETER | EPEETES | XEKETER | SRAD | AKES
Cixpg | ceasw) | Geane) | cexsE)

- - - - xms xms En En - .

OB PRI KL i

FAEREAR | FAERKEK | FRAY | FEEE | emam e
[Fszomsazzono IR TP =] R | A HERER
gLt femams

fir s v s, wng s
TR G ) I ki T






[image: image56.png]TR

FARRREH

s

RS

preesy

e

T AR RN ARG TR

HUbTAS, 2 AT A RIS, Wi dh

T 517 s T ST, R
AT, S bek el L i

i, G

R R
e AR LR T R
R Rk e R

R R s T
- Rl ERMIG, (E1E. A IS AT






[image: image57.png]2 REE

Eeg

S

i

=4 v

HEELTE SRR B8 A LR F T AR




[image: image58.png]E30Or 1

==

HEILSLEL SR 1R 2202 R F 598 AR X AR




[image: image59.png]3 TR

FRERATAR

FREERATEE

eRTHR

wemg

o)

P

N
AT S0E A ORISR (530 TR, RO I AIS 1L 574
FRIER. @ R ICIC. Sl T B 5 A R ML 8 A
PFRN. 2 L3RS A TR o RIS . AT
RN e RS ik, @ ALK I R i, |
Tt W SRR AEARRR . AIOL I TR LR 7 )

e

e
CAFTIC TIRIS AT\ RS TR OS5 e |
&, s SEESLEK. $XEbL kR da, SEunLE
- A, R AR LA R S T

B v b LR R

A, SEIE TR, ST 5 TR
RS SRR N AR G A phte
. LR, (RO A RN i e
MR LR RSO S, LR T R

R en A A i A





[image: image60.png]LES A0

ERRPUR: AEE (ARFESALTATITHS () BA “ZREZR” WRARAEH
AHIIRE AR ERENE) EREAT (2022) 2341 9) HEHBATLRERE,

BARPH: RE2BEFZATLHEPERRREN (RELE AREPRESRAHTE) .
EALILEARPRAHERAE, BARPE., ARLE (RARELRE, RALE, BHAE. &
;’;}E) ZA%, Bil, FERBEHARRPRF SR ATABESRLN . FAS B &

KAURRREH: ROARPHS, AFLXOEESTRORLRH A IRENZMAREE
RPRHE, HAR: RE2023 %9 A BRI ERAL ERERT A7 AR RAAABRP K
GaRAFBTA) , HE2023 59 A BHEHEARRASFRAABRRPK,

FUER: GERE2023 59 ARHEHERR, ERFER, UARFREGTRAIVER,

AARERE: PRAERSSAAALARE, UERKBH 1 E0E R K,

AHBERUA: AFCUBRERATER I RFUELEARAEH, FOHAEEATHS
RELHNRENFEAEIHFREXATFERPRREH SAARPHABRGA SR, ZHHE
R BHA BTN FERFFRRAG NS A, 4N ERARESE, TERLEBESHTIA,






附件6现状监测报告

[image: image61.png]LRSS
ERAM:

L2 B

H&RA:

B W ) &

#RERT:  (ZYIC202602085)

HIREFRE T EH A AR ETE

)BTRS

FiaN

FAEK, RF

\
\
AL M E AN AT
2026503502 B




[image: image62.png]&) 1rm
L

L AREREELATRNEAT, CMA RAMEE BT LK: BAD
ECMA REEE, BEARES

2 KHEAERERT. FRARERALFEM:

3 RBEREMTARBME S, S o0 IS RRBRT RN B
REREHTRE

4 BEAQAMEHAREEEANNZEAR, SUARETABER
#ey

S ARERAFIME AR, LHEHEINRS YT RRFRRRAK,
HERRCAZEREATRABNE, Ko KOHERANIERR, FHH
ArEAK,

6 REREURRAFMBLURY, AT RERARNLOEA, 07
B AR ERRARRA R TR, KR DFRI ST R R,

TR RE AR AR

8. EHAREREBR, RTUHAELBRTEARUALABTHRY
i i

9. KBREGRY, ARSTAMEEHEL. BRESE

10, REALTRA, SRS LHABHAM. RURLE BH, TR,
SEAUKBE AL, R H, DTN LRTHERR
MEHARRE

BRI HRMEAR AT
A SRR R PR E =98 BS6-112 W
B E: 045184602080

B 18946058812

B YDIGOSE12@163 com




[image: image63.png]&) hamiam

asas, avcwwns

—. EAFA
[Ty TerernrarerAT
wix
e g A7
E Tox ware
ARER 2026.0224-2025.0226. % A
Rane [ITRR I
wRAn | Tovamar
awen | 202602242025 03.01
e LE Y
v [RaRR]  xwax [T
I sanan I o
IEELMER ¢ ol
2 [Lan | LESARELE - e
- FEREREARE
WaAn] wmen | svreaer.cv | ABeR e
exnins exvaars
ZURR TS
s0n | e xvaan
5 AN ahTmnn | RHE
At AsTERN Wi (1263-202)
ersnxs | cmnwms | pocsvoa
2288 [ oairus | sacsvaan
[ I ——
wr | wmaar [ praseies o
wwnn | awasnia | ovicxvams

simssn




[image: image64.png]&) hamem 2t HBD

W, AR
FREARMER
RRER | wNuE | Reas waRs er [
0200224 I Q26020850101 [ e
wwmas | ST ranse [ wowewssore [ wa
= Pt | =
EE HQ20085010 = o
[IITIES
T ETTYY
Ll I e s v e . s
ronnas | LEBEMER W El 1 ® N
7 rEsImERz » « o)
rEELmER £ - ® N
prrres ot
ERLmER 5 o ® N

. BHEGRRE

wrmasx



[image: image65.png]€)hamtem il

SEEHK — — UFREX

5 & §& ~

BRL S BORE AN
RBEAEAT)

Exom e 3n )

®sxksm




附件7 公示

[image: image66.png]LTI

IR EARERSERATIRIGAR ARERW 1o mn iy

20264 3524 BE 20264 3A31 B
7

g) AT

@ 9 HIREARARSARATRGHE

Liv 5 TR B BAL LA 20260324

MAZE: | BEANRASARALRAR

S I DEARRABARAT

RANS: FAEETELTAEANBENAHES, & SER 1285 In2. SAKE 1
FE3008/4 JFHE, B 1 6 420 T kool /h (820 7 keal/h (/) ) RUEIBIALIP. AAE
RERETEMF IR | AN

BB AR RS HRATZRAR. doo





－LTL









_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

布袋除尘器


冷却


烘干


热风炉供热


换热器


输送工段（烘前）


筛选


输送工段（烘后）


原料


输送


N、S、G


N、G


N、G


N


N、G


空气


S、N


N


G、S、N


注：G废气 S固废 N噪声


仓库


装卸


N、G



