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	建设项目名称
	桦川县恒恒升水稻种植专业合作社粮食烘干项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张长春
	联系电话
	15845418231

	建设地点
	黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯

	地理坐标
	（131度19分24.623秒，47度05分19.489秒）

	国民经济
行业类别
	A0514农产品初加工活动；D4430热力生产和供应；
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	30
	施工工期
	2026年8月-2026年9月

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	16474.68

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）需要设置专项评价的情况详见表1-1。
表1-1 专项评价设置情况
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g，生物质燃料汞含量极低。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)：新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不属于向海洋排放污染物的建设项目。
	否




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》的“限制类”中“57．每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉 ；58．县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”。本项目属于农产品初加工及热力生产及供应项目，建设2台360万kcal/h生物质链条炉排热风炉，不属于锅炉，所属行业为工业窑炉，不属于固定炉排式生物质锅炉；主要用于干燥领域，通过燃烧燃料产生高温热风，实现粮食烘干的目的，不属于限制类。项目所用设备无《产业结构调整指导目录(2024年)》中限制、淘汰类设备。项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定，项目实施后可以促进当地的经济发展。
2、生态环境分区管控符合性分析
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，根据2024年1月22日黑龙江省生态环境厅《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《佳木斯市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（佳政规〔2021〕4号）和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台，本项目位于桦川县其他区域一般管控单元（ZH23082630002）。
（1）“一图”
根据《桦川县恒恒升水稻种植专业合作社粮食烘干项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与“生态环境分区管控”的符合性如下：
[image: C:/Users/Administrator/Desktop/恒恒升材料/恒恒升三线一单/桦川县恒恒升水稻种植专业合作社粮食烘干_2026年03月12日093022_分析报告_07.png桦川县恒恒升水稻种植专业合作社粮食烘干_2026年03月12日093022_分析报告_07]
图1-1 本项目生态环境分区管控分析报告截图
（2）“一表”
表1-1 生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	ZH23082630002
	桦川县其他区域
	一般管控单元
	空间布局约束
	贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施：引导工业项目向园区集聚；严禁钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业扩能；重点对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。
	本项目不属于钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业，也不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业。


（3）“一说明”
1）生态保护红线
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，根据《佳木斯市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（佳政规〔2021〕4号），本项目不在一般生态空间及各类保护地内，根据佳木斯市环境管控单元分布图和黑龙江省生态环境分区管控数据平台查询可知，本项目不占用各类保护地、不占用生态保护红线，符合生态保护红线要求。
[image: C:/Users/Administrator/Desktop/恒恒升材料/恒恒升三线一单/桦川县恒恒升水稻种植专业合作社粮食烘干_2026年03月12日093022_分析报告_03.png桦川县恒恒升水稻种植专业合作社粮食烘干_2026年03月12日093022_分析报告_03]
图1-2 本项目与生态保护红线交集管控分析报告截图
2）环境质量底线
①环境空气
根据“生态环境分区管控分析报告”本项目所在地区属于大气环境一般管控区，本项目为烘干塔建设项目，不属于重点污染工业企业；项目所在区域为达标区；本项目运营期主要废气为燃生物质热风炉烟气，燃生物质热风炉产生烟气经布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后通过15m高烟囱（DA001、DA002）排放；热风炉烟气中烟尘和烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）表2标准，烟气中汞、SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准；生产过程中产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。
运营期污染物排放不会对大气环境质量现状造成不良影响，满足大气环境质量底线要求。
②水环境
本项目所在地表水流域为松花江流域，本项目无生产废水产生，生活废水排至防渗厕所，定期清掏，外运堆肥，不会对区域水环境造成影响，因此符合黑龙江省水环境质量底线要求。
落实本环评提出的相关环保措施后，本项目建成后所产生的各项污染物均可达标排放，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，项目建设符合环境质量底线要求的。
（3）资源利用上线
本项目生产用热由燃生物质热风炉供给，燃料为生物质成型颗粒、不消耗煤炭资源。本项目生产过程不用水，生活水源依托村屯自来水；供电电源为当地供电电网，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小。本项目总占地面积16474.68m2，占地性质为设施农业用地。因此，本项目符合资源利用上线的相关要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，根据《佳木斯市生态环境准入清单》（2023年版），项目位于桦川县其他区域一般管控单元。
因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《佳木斯市生态环境准入清单》（2023年版）中要求。
3、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析
（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。
本项目产生的颗粒物经低氮燃烧+布袋除尘器处理后经过15m高烟囱排放。
4、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析
根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的，《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年1月20日），第三章大气污染防治措施、第一节、燃煤污染防治措施，第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。......第三十六条各级人民政府应当加强民用散煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。
本项目新建热风炉，燃料采用生物质成型颗粒，生物质颗粒加工无需供热，符合《黑龙江省大气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放的意见。
5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析
本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文件）相符性分析如下。
表1-2《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析表
	方案内容
	项目概况
	符合性

	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉
	本项目为农产品初加工项目，配套建设2台360万kcal/h的热风炉用于玉米烘干，不属于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》附件1工业炉窑分类表中农林产品、设备制造、金属制品、监测、化工等行业，热风炉亦配套高效废气治理设施，符合要求。
	符合

	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦
	本项目采用成型生物质燃料作为燃料，不使用煤、重油等高污染燃料，符合要求。
	符合

	实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求
	本项目生物质热风炉配套建有低氮燃烧装置、布袋除尘器，热风炉烟气经除尘系统处理后排放，烟气可以达标排放；本项目建成后将积极进行排污许可证申领工作，取得后将严格按照排污许可要求进行项目运营管理。
	符合

	开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链
	本项目为农产品初加工项目，不涉及烟草、木材、铸造砂、砂石、矿料（渣）、化工产品、有机涂层产品等，不属于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》附件1工业炉窑分类表中农林产品、设备制造、金属制品、监测、化工等行业，本项目热风炉使用成型生物质燃料，不使用煤、重油等高污染燃料，热风炉废气经除尘系统处理后排放，烟气可以达标排放，符合要求。
	符合


6、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号）符合性分析
对照《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号），本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业，符合文件中“二、重点任务：（一）加大产业结构调整力度”中的相关要求。
新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
本项目烘干塔热风炉燃用生物质成型燃料，不涉及燃煤及煤气发生炉设备，符合文件中“二、重点任务：（二）加快燃料清洁低碳化替代”中的相关要求。
本项目为粮食烘干项目，采用生物质热风炉为烘干塔提供热源，所使用的热风炉属于工业炉窑，方案中主要针对钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高污染行业，本项目为区域粮食服务，不属于以上提到的高污染行业，且作为农村特有的为粮食安全提供的烘干服务企业，结合黑龙江省现有粮食烘干企业的情况，目前均未要求粮食烘干企业进驻工业园区。项目所在区域不属于国家规定的重点区域，不属于城市建成区，本项目建设热风炉配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。
本项目建设2台烘干塔热风炉，分别配套建设除尘系统及15m烟囱，可使热风炉烟气达标排放；本项目采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施；原粮筛分采用密闭式滚筒筛；烘干塔塔体两侧排气孔均设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，通过上述措施可使厂界颗粒物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相关要求。
综上所述，本项目符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号）中的相关要求。
7、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）符合性分析
根据《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》，（十二）加快工业炉窑燃料清洁替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。
本项目2台热风炉均采用生物质压块燃料，分别经除尘效率99.7%的布袋除尘器处理后，分别经15m高烟囱DA001、DA002排放，对周围空气质量影响可接受。因此符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关要求。
8、与《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》佳政规〔2023〕1号的符合性分析
加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，通过重点时段削峰、重点行业减排、重点区域联动，推进散煤替代改造。加快淘汰城市建成区10-35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造，重点推进垦区大型非电锅炉改造。
强化秸秆综合利用和禁烧。编制秸秆综合利用实施方案，合理安排“五化”利用，完善秸秆收储运体系，推广秸秆综合利用先进技术和设备，拓宽利用途径。落实扶持政策，探索建立政府、企业与农民三方共赢的秸秆综合利用利益链接机制，实现秸秆综合利用水平全面提升。到2025年，全市秸秆综合利用率达到95%以上。强化各级网格责任单位秸秆禁烧主体责任，健全市县乡村“四级”网格化监管体系，强化秸秆禁烧督查巡查，综合运用科技手段，不断提高禁烧监管水平，严格落实奖惩制度。
推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，推进抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
实施重点行业NOx（氮氧化物）等污染物深度治理。推进焦化、水泥、玻璃等行业污染深度治理。推动平板玻璃等行业企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按规定安装在线监管系统。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧煤炭、垃圾和工业固废。
本项目为烘干项目，不属于重污染行业。本项目不位于垦区，本项目采用2台360万kcal生物质热风炉，燃料为生物质压块燃料，是秸秆能源化利用的一种体现，热风炉配套低氮燃烧装置、高效除尘设施，热风炉烟气分别经布袋除尘器处理后，分别通过2根15m高烟囱DA001、DA002排放，采取治理措施后，对周围大气环境影响较小，符合《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》要求。
9、与《佳木斯市环境空气质量持续改善行动计划》符合性分析
推进燃煤设施设备淘汰改造。动态掌握工业炉窑清单底数，稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等清洁燃料。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。到2025年，基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰。
开展燃气、生物质锅炉深度治理。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，严把低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，城市建成区内新建生物质供热锅炉要达到天然气排放标准，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。
持续推进清洁取暖。加快推动超低排放改造、煤改清洁能源、散煤锅炉并网、农村散煤替代、集中供热扩容、工业余热利用、供热老旧管网改造、新建热源、既有建筑节能改造和配套能力建设等十类工程建设。到2024年12月，全面完成清洁取暖试点城市建设，建设任务完成后，依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，严禁散煤复烧。项目冬季取暖方式为电采暖，工业炉窑燃用生物质成型颗粒物，热风炉配备布袋除尘器，不属于高污染燃料，经低氮燃烧+布袋除尘器处理后分别经15m高排气筒DA001、DA002排放，本项目符合《佳木斯市环境空气质量持续改善行动计划》。
10、与《桦川县国土空间总体规划（2021—2035）》符合性分析
《桦川县国土空间总体规划（2021—2035）)》县域发展定位为：维稳耕地保护目标，严守永久基本农田，重点农业发展区。以县域内地形地貌基本特征为基础，以国土空间开发保护战略与目标为导向，结合主体功能区定位，统筹山水林田湖草沙等保护要素和城乡、产业、交通等发展类要素布局，依托农业空间、生态空间、城镇空间三类空间山水本底，构建“一心一轴一廊三区”的国土空间开发保护利用总体格局。桦川县定位为以发展现代农业为主体的国家粮食生产基地县，新能源发展区、佳木斯产业发展的协作基地。悦来城区职能分类为综合性，为县域政治、经济、文化中心，以机械加工农副产品加工为主，积极发展休闲旅游职能。农业用地规划：城市工业布局以城区南部的工业开发区建设为重点。规划该工业组团可布局机械制造业和农副食品加工业等一、二类工业企业，以无污染和轻污染工业为主。县域发展战略中城镇发展战略：继续培育壮大县城作为县域中心城市。因地制宜地发展新城、横头山等城镇。择优培育中心镇，努力提高城镇化质量。积极推进桦西开发区和县城工业园区建设，以工业化促进城镇化，制定有利于人口向城市转移、产业向园区集中的政策措施，促进工业化、城镇化协调发展。东河乡发展定位为以农副产品生产加工、生态农业种植为主导的农贸型乡镇。
本项目不占用永久基本农田，本项目占地性质为设施农业用地，符合用地性质要求，本项目属于粮食烘干，采取治理措施后，对周围大气环境影响较小，符合《桦川县国土空间总体规划（2021—2035）)》要求。
11、选址合理性分析
项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，本项目占地为设施农业用地。厂区四周均为农田。项目选址不属于风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的生产和运营。
本项目建成后产生的废气主要包括有组织排放废气（热风炉废气）和无组织排放废气（包括装卸、输送工段废气，筛选工段废气，烘干工段废气）。有组织排放热风炉废气经布袋除尘器（除尘效率99.7%）除尘后，经15m高烟囱高空排放。颗粒物排放浓度和烟气黑度、SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2、表4中的二级标准要求。厂区内颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值，无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。本项目对大气污染物排放采取相应措施，可使污染物得到有效控制，因此对环境空气影响较小。
项目无生产废水，生活污水排入防渗厕所，定期清掏外运堆肥，不外排。距离本项目厂界最近的敏感目标为厂界东侧130m处的兴国村居民，厂区所在区域主导风向为西风，兴国村居民位于主导风向下风向，本项目引用现状检测TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值要求，项目运行期产生的污染物为废气、噪声和固体废物，各污染物经采取报告提出的污染防治设施处理后均可达标排放，不会对周围敏感目标及区域环境产生影响，项目的建设不会使得环境功能发生改变。
综上所述，本项目选址较为合理。
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	建设内容
	1、工程内容
项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，企业占地面积为16474.68m2，用地性质为设施农业用地，本项目建设2座烘干能力为300t/d的烘干塔，总烘干能力为600t/d，配套2台360万kcal/h的燃生物质热风炉，用于玉米和水稻的烘干，年烘干玉米15000吨，水稻5000吨。本项目主要建设内容见下表：
表2-1工程内容一览表
	建设内容
	建设规模及内容
	备注

	主体工程
	烘干塔1
	用于玉米和水稻的烘干，燃用生物质成型燃料，烘干塔年运行34天，其中烘干玉米25天，烘干水稻9天；烘干塔烘干能力为300t/d
	新建

	
	热风炉房1
	建筑面积200m2，建筑高度约5m，内设1台360万kcal/h热风炉，燃用生物质成型燃料，烟囱高15m
	新建

	
	烘干塔2
	用于玉米和水稻的烘干，燃用生物质成型燃料，烘干塔年运行34天，其中烘干玉米25天，烘干水稻9天；烘干塔烘干能力为300t/d
	新建

	
	热风炉房2
	建筑面积200m2，建筑高度约5m，内设1台360万kcal/h热风炉，燃用生物质成型燃料，烟囱高15m
	新建

	储运工程
	灰渣间
	灰渣间为独立、密闭设计，建筑容积为50m3，建筑物高度约5m，用于存放灰渣等一般工业固废，最大储量为50t
	新建

	
	燃料间
	独立、密闭设计，建筑容积为50m3，建筑物高度约5m，用于存放燃料，最大储量为50t
	新建

	
	仓房
	建筑面积80m2，建筑物高度约8m，位于潮粮仓中，用于存放工具
	新建

	
	潮粮仓
	占地面积1230m2，建筑物高度约8m，用于潮粮存储，储量为1000t
	新建

	
	干粮仓
	占地面积100m2，建筑物高度约8m，用于干粮存储，储量为200t
	新建

	辅助工程
	办公楼
	建筑面积300m2，建筑高度约5m，用于企业办公
	新建

	
	化验室
	建筑面积为50m2，建筑高度约5m，位于办公楼内，用于化验粮食水分
	新建

	公用工程
	供水
	本项目无生产用水，生活用水由村屯自来水提供。
	/

	
	排水
	本项目建设完成后无生产废水，生活污水排入防渗厕所，定期清掏，外运堆肥处置。
	/

	
	供热
	生产供热由新建2台360万kcal/h燃生物质热风炉提供，燃用生物质成型燃料，生物质成型燃料消耗总量为2181t/a，其中热风炉1生物质成型燃料消耗量为1090.5t/a，热风炉2生物质成型燃料消耗量为1090.5t/a；烟囱高15m；办公楼冬季供暖采用电暖。
	/

	
	供电
	用电由所在地供电电网提供
	依托

	环保工程
	废气防治措施
	无组织排放废气
1.燃料储存废气
生物质成型燃料储存在厂区密闭燃料间内，粉尘主要为燃料堆取中产生粉尘，产生量较少，安装换气扇、定期通风。
2.装卸废气
原粮装卸过程通过在装卸末端设置临时围挡（3米高，周长8米，材质为钢材，抑尘效率约为74%），减小装卸高度等措施进行降尘。输送过程采用封闭输送带进行输送，减少粉尘的产生。
3.筛分废气
原粮筛选过程中会有粉尘产生，采用密闭式滚筒筛，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，粉尘以无组织方式排放。
4.烘干工段废气
原粮烘干过程中会有粉尘产生，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，除尘效率可达60%，可有效阻止粉尘无组织排放。
5.燃料、灰渣转运废气
燃料生物质和灰渣分区储存在厂区库房，库房为封闭式库房。燃料厂内运输过程中加盖苫布，大风天气禁止转运。灰渣调湿后转运，转运时加盖苫布，大风天气禁止转运。
6.热风炉房废气
热风炉房全密闭，热风炉产生的废气经低氮燃烧+布袋除尘器处理后部分有组织排放，剩余部分无组织排放
	新建

	
	
	有组织排放废气
1.热风炉废气
热风炉1废气经低氮燃烧+布袋除尘器（除尘效率99.7%）除尘后，经15m高烟囱（DA001）高空排放；
热风炉2废气经低氮燃烧+布袋除尘器（除尘效率99.7%）除尘后，经15m高烟囱（DA002）高空排放。
	

	
	噪声防治措施
	选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，热风炉房及生物质颗粒生产车间厂房密闭等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求
	新建

	
	废水防治措施
	无生产废水产生，生活污水排入防渗厕所，定期清掏，外运堆肥
	/

	
	固体废物防治措施
	热风炉除尘系统收尘、热风炉炉渣、筛分收尘、烘干塔收尘集中收集后暂存于灰渣间，外售至肥料厂；
筛分清选工段杂质外售至制砖厂;
废布袋厂家更换时带走；
生活垃圾由市政部门统一处理。
	新建


2、主要设备
本项目主要设备见下表2-2。
表2-2主要设备表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	烘干塔
	2
	座
	300t/座

	2
	生物质热风炉
	2
	台
	每台360万kcal/h

	3
	滚筒筛
	2
	台
	密闭式滚筒筛

	4
	皮带输送机
	10
	套
	密闭式输送机

	5
	除尘系统
	2
	套
	布袋除尘

	6
	地秤
	1
	台
	/

	7
	风机
	6
	台
	4台热风机，2台冷风机



3、主要原辅材料及能耗情况
表2-3原辅材料一览表
	序号
	名称
	用量
	备注

	1
	玉米原粮
	15000t/a
	外购，含水率约30%

	2
	水稻原粮
	5000t/a
	外购，含水率约18%

	3
	生物质成型燃料
	2181t/a
	/


备注：根据《玉米》(GB 1353-2018)，水分含量≤14%，本项目玉米烘干后含水率为14%，满足要求，14%为安全水。
表2-4燃料生物质成分分析一览表
	名称
	符号
	单位
	数值

	全水分
	Mt
	%
	11.0

	收到基灰分
	Aar
	%
	8.83

	收到基碳
	Car
	%
	39.79

	收到基氢
	Har
	%
	4.42

	收到基氮
	Nar
	%
	0.35

	收到基氧
	O,ar
	%
	35.54

	收到基全硫
	St,ar
	%
	0.07

	收到基低位发热量
	Qnet,ar
	MJ/kg
	14.083

	
	
	Kcal/kg
	3368


[bookmark: _Hlk113020236]表2-5   物料平衡表
	生产线
	投入
	产出

	烘干生产线
	物料名称
	用量（t/a）
	类别
	产品名称
	产量（t/a）

	
	玉米原粮（平均含水率30%）
	15000
	产品
	干玉米（平均含水率14%）
	12190.96‬

	
	水稻原粮（平均含水率18%）
	5000
	
	干水稻（平均含水率14%）
	4759.24‬

	
	/
	损耗
	玉米蒸发水分
	2790.70

	
	
	
	水稻蒸发水分
	232.56

	
	
	
	玉米产生粉尘
	3.34

	
	
	
	水稻产生粉尘
	3.20

	
	
	
	玉米筛分杂质
	15

	
	
	
	水稻筛分杂质
	5

	合计
	20000
	/
	/
	20000


锅炉运行期间为满负荷运行
①生物质使用量按额定负荷(设备最大出力)计算，本项目新建2台360万Kcal/h的生物质热风炉用于原粮烘干。根据生物质锅炉消耗量计算公式:每小时消耗量-热风炉吨位*每小时额定发热量/燃料热值/锅炉热效率。
式中：热风炉的额定发热量为2*3600000kcalh，燃料热值为3368kckg。热风炉的热效率取80%。
本项目小时最大负荷燃烧生物质成型燃料量计算如下：2*3600000kca/lh/3368kc/kg/80%x10-3x1h=2.67t/h
本项目年最大负荷燃烧生物质成型燃料量为2181t/a。
②玉米原粮烘干过程水分蒸发量按照下列公式计算：


式中：

：水分蒸发量，t/a；

：处理量，（进入烘干塔的湿粮玉米量）取15000t；

：进料含水量百分数，取30%；

：出料含水量百分数，取14%；
经计算，玉米水分蒸发量为2790.70t/a。
②水稻原粮烘干过程水分蒸发量按照下列公式计算：


式中：

：水分蒸发量，t/a；

：处理量，（进入烘干塔的湿粮水稻量）取5000t；

：进料含水量百分数，取18%；

：出料含水量百分数，取14%；
经计算，水稻水分蒸发量为232.56t/a。
因此，本项目水分蒸发量为2790.70+232.56=3023.26t/a。
4、生物质成型燃料消耗量
本项目生物质成型燃料分析检测报告由供应商提供，见附件4。
玉米烘干能耗为E=2790.70t×5400kJ/kg=1.507×1010kJ=1.507×107MJ
水稻烘干能耗为E=232.56t×5400kJ/kg=0.126×1010kJ=0.126×107MJ
本项目年燃烧生物质成型燃料量计算如下：
烘干玉米生物质燃料消耗量为：
1.507×107MJ÷14.083MJ/kg÷80%×10-3=1337.606t/a
烘干水稻生物质燃料消耗量为：
0.126×107MJ÷14.083MJ/kg÷80%×10-3=111.837t/a
生物质燃料消耗量为：1337.606t/a+111.837t/a=1449.443t/a
经计算，本项目年燃烧生物质总量为1450t/a。
本项目采取按额定负荷(设备最大出力)生物质燃料量，本项目年最大负荷燃烧生物质成型燃料量为2181t/a，本项目两台均为360万kcal/h燃生物质热风炉，烘干能耗相等，因此燃料量均为1090.5t/a。
5、产品方案
本项目建设2座烘干能力为300吨的烘干塔，及配套2台360万kcal/h的燃生物质热风炉，用于玉米和水稻的烘干，年烘干玉米15000吨，水稻5000吨。厂区产品方案见下表。
表2-6  厂区产品方案一览表
	序号
	名称
	单位
	产量
	备注

	1
	烘干玉米（含水率14%）
	t/a
	12190.96
	外售

	2
	烘干水稻（含水率14%）
	t/a
	4759.24‬
	外售


6、建设周期及实施进度
本项目计划于2026年8月开工建设，于2026年9月建成。
7、员工及工作制度
本项目建成后劳动定员工作人员8人，不设食堂及宿舍。生产期间实行3班制，每班8小时，年工作34天。
8、公用工程
（1）给排水
本项目建设完成后生产不用水，项目职工生活用水由村屯自来水供给。厂区劳动定员共计8人，年工作34天，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水按每人80L/d计，生活用水总量为0.64m3/d，21.76m3/a。
本项目建成后排放废水主要为生活污水。生活污水主要污染物为COD、SS和氨氮。生活污水按用水量的80%计算，排放量为0.512m3/d，17.408m3/a。生活污水排入防渗厕所，定期清掏，外运堆肥。
（2）供热
本项目生产用热由新建两台360万kcal/h燃生物质热风炉提供，燃料消耗量为2181t/a。
厂区办公楼冬季供暖为电取暖。
（3）供电
用电由所在地供电电网提供。
9、总平面布置
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，本项目总占地面积16474.68m2。办公楼位于厂区南侧，热风炉房位于厂区北侧，烘干塔位于热风炉房南侧，本项目平面布置图见附图2。
项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，本项目平面布置合理。
10、投资情况
本项目总投资100万元，环保投资30万元。环保投资估算见下表。
表2-7环保投资一览表 单位：万元
	投资项目
	污染源
	具体措施
	投资（万元）

	运行期
	废气处理
	热风炉烟气1
	热风炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘器处理由1根15m高烟囱排放
	6.5

	
	
	烘干塔废气1
	在烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网
	3.5

	
	
	热风炉烟气2
	热风炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘器处理由1根15m高烟囱排放
	6.5

	
	
	烘干塔废气2
	在烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网
	3.5

	
	
	热风炉房
	热风炉房密闭，定期洒水降尘
	2.0

	
	
	输送粉尘
	原粮装卸过程在装卸末端设置临时围挡
	2.0

	
	噪声处理
	设备噪声
	对烘干机、输送机、提升机等高噪声设备加装减振基础，安装基础减振，风机设置减振底座，并在风机进、出风口装设消音器，加强设备的维护
	2.5

	
	固废处理
	一般工业固体废物
	一般工业固体废物收集设施
	2.5

	例行监测、运行维护
	1.0

	环保投资合计
	30

	总投资
	100

	环保投资比
	30%




	工艺流程和产排污环节
	生产工艺流程简述：
玉米、水稻原粮运输进厂，过磅称重后，运输至指定卸车区域后通过皮带运输机运输至潮粮仓；此过程会产生粉尘和噪声。
首先由检验人员取样检验水分等，再经检斤后送入烘干塔烘干。检验过程无化学反应产生，不使用高噪声设备，检验过程不产生废气、废水、噪声；输送过程产生粉尘和噪声。
库房中的粮食筛分后经提升机送入烘干塔。此过程产生粉尘、噪声和固废杂质。
原粮由塔顶进入烘干塔，通过热风炉产生的热风加热烘干。
生物质燃料在热风炉中点燃，热风炉燃烧时产生的高温烟气经引风机输送至烘干塔内的热交换器，与烘干塔内进入的冷空气进行热量交换后，经烘干塔顶部排出，被加热的冷空气变成热空气，对塔内的原粮进行高温烘干处理。
烘干后对烘干塔内粮食进行冷却处理。
冷却后玉米进入干粮仓内，及时运至厂内干粮仓内储存或外售。
低氮燃烧技术工艺流程简述：将助燃空气分为两级送入，第一级提供70%–80%空气，使燃料在富燃、缺氧条件下燃烧，降低火焰峰值温度，抑制热力型NOx生成；第二级空气在下游补入，完成燃尽过程。
项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。


图2-1项目生产工艺流程及产污节点示意图
表2-8  污染工序及排污节点
	项目
	工序
	污染物
	排放特点
	治理措施

	废气
	装卸
	颗粒物
	连续
	临时围挡采用钢结构围挡，设置位置位于沿装卸作业区外沿连续封闭

	
	筛分
	
	
	采用密闭式滚筒筛，下方排风口具有收集袋，收集后无组织排放

	
	烘干
	
	
	烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网

	
	热风炉1
	颗粒物、SO2、NOx、汞、烟气黑度
	
	低氮燃烧+布袋除尘器

	
	热风炉2
	颗粒物、SO2、NOx、汞、烟气黑度
	
	低氮燃烧+布袋除尘器

	废水
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	不连续
	防渗厕所，定期清掏，外运堆肥处置

	噪声
	装卸
	噪声
	连续
	设置围挡减振、距离衰减

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	筛选
	噪声
	连续
	基础减振、距离衰减

	
	输送
	噪声
	连续
	基础减振、距离衰减

	
	烘干
	噪声
	连续
	基础减振、距离衰减

	
	冷却
	噪声
	连续
	基础减振、距离衰减

	固体废物
	布袋除尘器
	废布袋
	连续
	厂家回收

	
	筛分
	杂质
	连续
	环卫部门清运

	
	
	收尘
	连续
	

	
	热风炉
	炉渣
	连续
	外售至制肥厂

	
	
	收尘
	连续
	

	
	烘干塔
	收尘
	连续
	环卫部门清运

	
	员工生活
	生活垃圾
	连续
	市政部门处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，无废气、废水、噪声排放等环境问题，未造成环境污染后果，现依法办理环评手续。




[bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc4060]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气
根据《2025年黑龙江省环境质量状况》中佳木斯市环境质量状况，2025年佳木斯市环境空气质量级别达到二级标准，达标天数为335天(91.8%)，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为29μg/m³、41μg/m³、6μg/m³、19μg/m³、1.0mg/m³和107μg/m³。具体见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年平均质量浓度（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率%
	超标倍数
	达标情况

	SO2
	6
	60
	10.00
	0
	达标

	NO2
	19
	40
	47.50
	0
	达标

	PM10
	41
	60
	68.33
	0
	达标

	PM2.5
	29
	30
	96.67
	0
	达标

	CO第95百分位数
	1000
	4000
	25.00
	0
	达标

	O3第90百分位数浓度
	107
	160
	66.88
	0
	达标


由上表可以看出，各污染物年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过滤阶段浓度限值二级标准。综上所述，判定本项目所在区域属于达标区。
（2）特征污染物
本项目的特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状，大气环境可引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据。本次引用《桦川县金龙粮食贸易有限公司建设项目》检测报告，监测点距本项目4.675km，环境质量现状监测委托黑龙江中邺检测技术有限公司，检测时间为2025年4月28日~4月30日，检测报告见附件3，引用监测数据为周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用可行，检测结果如下：
[image: ]
图3-1环境质量现状监测布点图
表3-2项目环境空气现状监测布点一览表
	名称
	坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	下风向
	E131.35857306°
N47.12619931°
	TSP
	24小时平均
	NE
	4.675km


环境空气质量现状监测结果见下表。
表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表
	名称
	污染物
	评价标准（日平均）（μg/m3）
	浓度范围（μg/m3）
	最大占标率%
	超标率%
	达标情况

	下风向
	TSP
	300
	190-216
	72
	0
	达标


由上表可知，本项目所在区域在监测时段内特征污染物总悬浮颗粒物监测结果无超标现象，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中日平均浓度限值二级标准要求。
2、地表水环境
本评价所在区域地表水为松花江。根据《2025年黑龙江省环境质量状况》，佳木斯市参与国家考核计算的断面共10个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为80.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。水质状况为优，因此，本项目所在河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县，项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4、生态环境
本项目占用设施农用地，环境现状无可剥离表土，不需要剥离表土情况及生态减缓措施，项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象，故不需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
厂区内区域采取简单防渗，采用水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。


	环境
保护
目标
	1、大气环境保护目标
本项目大气环境保护目标见下表。
表3-4大气环境保护目标
	环境保护对象
	坐标/°
	保护
对象
	保护内容
	保护功能区
	（桦川县恒恒升水稻种植专业合作社厂界）
	人数

	
	东经
	北纬 
	
	
	
	相对厂址方位
	最近保护目标相对厂界距离
	

	兴国村居民
	131.326228
	47.089300
	兴国村居民
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值
	E
	130m
	300


2、声环境保护目标
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，厂界50m范围内无敏感目标。
3、地下水环境保护目标
本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡兴华屯，距本项目厂界267m范围有兴国村饮用水水源井，属于农村分散式地下水饮用水水井，水源井保护区范围为周边半径30m范围内，本项目无生产废水产生，无地下水污染途径，不会对地下水造成伤害。
表3-5地下水环境保护目标
	环境保护对象
	坐标/°
	保护
对象
	保护内容
	保护功能区
	（桦川县恒恒升水稻种植专业合作社厂界）

	
	东经
	北纬
	
	
	
	相对厂址方位
	最近保护目标相对厂界距离

	兴国村水井
	131.3283
	47.0888
	兴国村水井
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
	E
	267m



[image: ]
图3-2本项目与环境保护目标位置关系图
4、 生态环境保护目标
本项目为新建项目，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准。
燃生物质热风炉烟气中颗粒物排放浓度和烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中的二级标准要求，汞和SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表4中的二级标准要求。
厂界无组织废气颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，炉窑周边无组织废气颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3中标准限值。
表3-7《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 单位：mg/m3
	污染物
	浓度限值
	备注

	烟尘 
	200
	表2标准

	烟气黑度
	1（林格曼级）
	表2标准

	SO2
	850
	表4标准

	汞
	0.010
	表4标准

	NOx
	/
	/



表3-8《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3
	设置方式
	炉窑类别
	无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）

	有车间厂房
	其他炉窑
	5


[bookmark: _Toc29061]
表3-9《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  单位：mg/m3
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m）
	二级（kg/h）
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120（其他）
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


2、噪声
[bookmark: OLE_LINK65]本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），等效声级LeqdB（A），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
[bookmark: _Ref340733959][bookmark: _Toc111800828]运营期厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，标准值见下表。
表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	项目
	昼间
	夜间

	2类标准
	60
	50


3、固体废物
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	总量
控制
指标
	本项目污染物排放总量如下表所示。
表3-11 本项目总量控制指标表 单位：t/a 
	项目
	污染物名称
	预测排放量（t/a）

	废气
	颗粒物
	1.717

	
	SO2
	1.30

	
	NOX
	1.55


注:本次新增总量由生态环境保护局统一调配。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、废气
施工期对环境大气的影响主要是建筑材料和工程弃土的堆放、装卸、拌料过程以及车辆在运输过程中产生的扬尘。施工扬尘主要影响施工场地及附近区域的环境卫生和环境质量。经采取必要的防尘措施后可有效地减轻扬尘对环境的影响。洒水可简洁有效的抑制扬尘。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效降低扬尘。
因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，施工现场设置围栏，封闭现场，同时必须采用封闭车辆运输，最大程度地减少扬尘对周围大气环境及居民的影响。
采用污染防治措施后，使施工期对周围环境的大气污染降到最小，施工厂界扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，可被周围环境所接受。
2、废水
施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水以及施工期间车辆冲洗废水，由于施工期施工人员只在白天工作，施工人员不在场地内食宿，因此产生的废水较少。
废水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等。生活污水排入防渗旱厕，施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。
3、噪声
施工期声环境的主要影响是施工机械噪声。一般施工机械噪声源强为75～90dB(A)之间。为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施：
（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定；
（2）机械限时使用，避免夜间施工，晚22：00至早6：00和中午12：00至13：30禁止机械作业；
（3）施工机械应尽可能放置于对场界外居民区造成影响最小的地点；
（4）作业时在高噪声设备周围设置声屏障；
（5）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。
在严格执行本报告提出的污染防治措施的前提下，施工期噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，对周围环境的影响是可以被接受的。
4、固废
施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。
对施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，由废物收购站处理:建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。
施工人员生活垃圾设置专门的储存设施，集中收集后交由市政部门处理。施工期固体废物处置率100%。
施工期的环境影响是短暂的，只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识，并通过以上措施，项目建设产生的废物得到妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
1、正常工况排放
（1）热风炉烟气
本项目生物质热风炉废气污染物颗粒物、SO2产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法计算，锅炉出口NOx产生浓度无法估算，故氮氧化物采用系数法核算（无实测值无法采用类比法，无法用物料衡算）。
①烟气量
本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：
[image: wps1]
式中：
V0——理论空气量，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值39.79；
Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值4.42；
Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值35.54；
Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值0.07；
经计算，V0=3.53m3/kg。
生物质热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：
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式中：
Vg——干烟气排放量，m3/kg；
VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为39.79；
Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；
VN2——烟气中氮气，m3/kg；
α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.7。
Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.35。
经计算，V0=3.53m3/kg，Vg=6.00m3/kg。本项目2个360万kcal/h的生物质热风炉年用生物质量为2181t，则锅炉烟气量为1.31×107m3/a。
②SO2
SO2排放量按如下公式计算：


式中：
ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t，本项目核算时段取1a；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉年用生物质量为2181t。
Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取15；
ηs——脱硫效率，%，本项目取0；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目取0.5；
经计算，2台360万kcal/h生物质热风炉二氧化硫排放量1.30t/a。
③颗粒物（烟尘）
颗粒物排放量按如下公式计算：


式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t，本项目核算时段取1a；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉年用生物质量为2181t。
Aar——收到基灰分的质量分数，%，根据燃料成分分析为8.83；
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，（链条炉排灰分份额为10%-20%，燃生物质时飞灰份额加30%，本项目取20%，则最终灰分份额取50%）；
ηc——综合除尘效率，99.7%；
Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，本次取值10；
经计算，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉颗粒物排放量EA=2181*8.83/100*50/100*(1-0.997)/(1-0.1)=0.32t/a
④NOx
在《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中氮氧化物没有物料衡算法，本项目氮氧化物排放量采用产排污系数法。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中附录F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气采用烟气再循环低氮燃烧技术处理的氮氧化物排污系数为0.71千克/吨－燃料（按照该规范，氮氧化物直排产污系数为1.02千克/吨－燃料，故氮氧化物处理效率按照30.39%计）。
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式中：
Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；
R—核算时段内燃料耗量，t；本项目取2181；
βj—产污系数，kg/t，参见《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953），氮氧化物取1.02千克/吨-燃料；
η—污染物脱除效率，%；本次取30.39%；
经计算，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉中氮氧化物排放量为1.55t/a。
本项目生物质锅炉排放情况见表4-1。
表4-1  生物质热风炉大气污染物排放一览表
	项目
	单位
	360万kcal/h生物质热风炉

	热风炉1

	烟气量
	m3/h
	8019.59

	SO2
	产生浓度
	mg/m3
	99.18

	
	产生量
	kg/h
	0.80

	
	排放浓度
	mg/m3
	99.18

	
	排放量
	kg/h
	0.80

	
	
	t/a
	0.65

	NOx
	产生浓度
	mg/m3
	170.02

	
	产生量
	kg/h
	1.36

	
	排放浓度
	mg/m3
	118.35

	
	排放量
	kg/h
	0.95

	
	
	t/a
	0.775

	PM10
	产生浓度
	mg/m3
	8175.33

	
	产生量
	kg/h
	65.50

	
	
	t/a
	53.50

	
	排放浓度
	mg/m3
	24.53

	
	排放量
	kg/h
	0.195

	
	
	t/a
	0.16

	热风炉2

	烟气量
	m3/h
	8019.59

	SO2
	产生浓度
	mg/m3
	99.18

	
	产生量
	kg/h
	0.80

	
	排放浓度
	mg/m3
	99.18

	
	排放量
	kg/h
	0.80

	
	
	t/a
	0.65

	NOx
	产生浓度
	mg/m3
	170.02

	
	产生量
	kg/h
	1.36

	
	排放浓度
	mg/m3
	118.35

	
	排放量
	kg/h
	0.95

	
	
	t/a
	0.775

	PM10
	产生浓度
	mg/m3
	8175.33

	
	产生量
	kg/h
	65.50

	
	
	t/a
	53.50

	
	排放浓度
	mg/m3
	24.53

	
	排放量
	kg/h
	0.195

	
	
	t/a
	0.16


本项目360万kcal/h生物质热风炉1，DA001的SO2排放速率为0.80kg/h，排放量为0.65t/a，排放浓度为99.18mg/m3；NOx排放速率为0.95kg/h，排放量为0.775t/a，排放浓度为118.35mg/m3；颗粒物产生量65.50kg/h，产生浓度为8175.33mg/m3，经布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后排放速率为0.195kg/h，排放量为0.16t/a，排放浓度为24.53mg/m3；
本项目360万kcal/h生物质热风炉2，DA002的SO2排放速率为0.80kg/h，排放量为0.65t/a，排放浓度为99.18mg/m3；NOx排放速率为0.95kg/h，排放量为0.775t/a，排放浓度为118.35mg/m3；颗粒物产生量65.50kg/h，产生浓度为8175.33mg/m3，经布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后排放速率为0.195kg/h，排放量为0.16t/a，排放浓度为24.53mg/m3。
本项目2台360万kcal/h生物质热风炉产生的烟气SO2、烟（粉）尘和烟气黑度排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准。360万kcal/h生物质热风炉1，烟气经由15m高烟囱（DA001）排放；360万kcal/h生物质热风炉2，烟气经由15m高烟囱（DA002）排放。
（2）无组织粉尘
①燃料储存粉尘
本项目生物质成型燃料储存在厂区密闭燃料间内，粉尘主要为燃料堆取中产生粉尘，产生量较少，安装换气扇、定期通风，无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
②卸粮废气
本项目原粮外购进场卸料到潮粮仓、烘干后的干粮装车运输出厂时会产生无组织粉尘。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中，3.11产污系数法计算本项目卸料粉尘排放源强。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，应堆存至密闭的潮粮库中，故只计算装卸、运输引起的扬尘，计算公式如下：
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式中：Eh：堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；
ki：物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表10，TSP取0.74；
u：地面平均风速，m/s，取当地年平均风速3.8m/s；
M：物料含水率，%。玉米含水率30%，水稻含水率为18%；
η：污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表12，项目输送点位连续洒水操作，TSP控制效率为74%。
经计算可知，Eh玉米为0.009kg/t，Eh水稻为0.018kg/t；


1)Wy为堆场扬尘源中颗粒物总排放量。
2)Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，Eh玉米为0.009kg/t，Eh水稻为0.018kg/t；
3)m为每年料堆物料装卸总次数。取250次
4)Gy为第i次装卸过程的物料装卸量，t。取40
5)Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，本项目料堆为密闭式储存故无需计算堆积存放期间风蚀扬尘。
6)Ay为料堆表面积，m2。取0
经计算，装卸玉米粉尘排放量为0.089t/a，水稻排放量为0.18‬t/a；装卸玉米粉尘产生量为0.34t/a，0.42kg/h；装卸水稻粉尘产生量为0.70t/a，0.86kg/h；则装卸粉尘排放量为0.27t/a，排放速率为0.33kg/h。
③筛分粉尘
玉米
本项目烘干玉米需要进行初清，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，过筛工序逸散粉尘排放因子取0.1kg/t，筛分玉米量为15000t/a，装卸过程产生的玉米粉尘量为0.70t/a，则玉米筛分总量为14999.3‬t；筛分粉尘产生量约为1.50t/a，年工作204h，产生速率为7.35kg/h。项目清粮采用密闭式滚筒筛，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，粉尘去除效率可达到99%以上，最终筛分工序玉米无组织粉尘排放量为0.015t/a，排放速率约为0.07kg/h。
水稻
本项目烘干水稻需要进行初清，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，过筛工序逸散粉尘排放因子取0.25kg/t，筛分水稻量为5000t/a，装卸过程产生的水稻粉尘量为0.34t/a，则水稻筛分总量为4999.66‬t；筛分粉尘产生量约为1.25t/a，年工作204h，产生速率为6.13kg/h。项目清粮采用密闭式滚筒筛，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，粉尘去除效率可达到99%以上，最终筛分工序水稻无组织粉尘排放量为0.012/a，排放速率约为0.06kg/h。
则筛分粉尘排放量约为0.015t/a+0.012t/a=0.027t/a，排放速率约为0.13kg/h。
④烘干塔废气
玉米
本项目在粮食初清过程中已将绝大部分杂质清除干净，烘干过程中粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，干燥工序逸散尘排放因子取0.1kg/t，烘干玉米量为15000t/a，装卸过程产生的玉米粉尘量为0.70t/a，筛分玉米工序产生的粉尘量为0.015t/a，则烘干玉米量为14999.285t/a；则粉尘产生量约1.50t/a，产生速率为1.84kg/h。烘干塔塔体自带彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率，围挡控制效率为60%”，所以本项目烘干塔彩钢罩抑尘效率按60%计，则烘干工段无组织粉尘排放量为0.74kg/h、0.60t/a。
水稻
本项目在粮食初清过程中已将绝大部分杂质清除干净，烘干过程中粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，干燥工序逸散尘排放因子取0.25kg/t，烘干水稻量为5000t，装卸过程产生的水稻粉尘量为0.34t/a，筛分水稻工序产生的粉尘量为0.012t/a，则烘干水稻量4999.648t/a‬，则粉尘产生量约1.25t/a，产生速率为1.53kg/h。烘干塔塔体自带彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率，围挡控制效率为60%”，所以本项目烘干塔彩钢罩抑尘效率按60%计，则烘干工段无组织粉尘排放量为0.61kg/h、0.50t/a。
则烘干粉尘量约为0.60t/a+0.50t/a=1.10t/a，排放速率约为1.35kg/h。
⑤燃料、灰渣转运扬尘
本项目燃料生物质和灰渣分区储存在厂区库房，库房为封闭式库房。燃料厂内运输过程中加盖苫布，大风天气禁止转运。灰渣调湿后转运，转运时加盖苫布，大风天气禁止转运。
采取以上治理措施后，厂区无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
⑥热风炉房外废气
本项目2台360万kcal/h生物质热风炉房外产生的粉尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3排放浓度限值要求。
废气污染物排放情况见表4-2，排放口基本情况见表4-3。
表4-2  废气污染物排放情况一览表
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	核算
方法
	产生废气量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生量kg/h
	工艺
	效率（%）
	核算
方法
	排放废气量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放量kg/h
	

	360万kcal/h热风炉
	热风炉1
	颗粒物
	物料衡算法
	8019.59
	8175.33 
	65.50
	低氮燃烧+布袋除尘器+15m高排气筒
	≥99.7
	物料衡算法
	8019.59
	24.53
	0.195
	816

	
	
	SO2
	
	
	99.18
	0.80
	
	/
	
	
	99.18
	0.80
	

	
	
	NOX
	系数法
	
	170.02
	1.36
	
	30.39
	系数法
	
	118.35
	0.95
	

	360万kcal/h热风炉
	热风炉2
	颗粒物
	物料衡算法
	8019.59
	8175.33 
	65.50
	低氮燃烧+布袋除尘器+15m高排气筒
	≥99.7
	物料衡算法
	8019.59
	24.53
	0.195
	816

	
	
	SO2
	
	
	99.18
	0.80
	
	/
	
	
	99.18
	0.80
	

	
	
	NOX
	系数法
	
	170.02
	1.36
	
	30.39
	系数法
	
	118.35
	0.95
	

	装卸
	装卸
	颗粒物
	系数法
	/
	/
	1.28
	围挡、降低装卸高度
	74
	系数法
	/
	/
	0.33
	204

	滚筒筛
	滚筒筛
	颗粒物
	类比法
	/
	/
	13.48
	全密闭滚筒筛
	99
	类比法
	/
	/
	0.13
	204

	烘干
	烘干塔
	颗粒物
	类比法
	/
	/
	3.37
	重力沉降+隔尘挡板，挡板高度5m
	60
	类比法
	/
	/
	1.35
	816


表4-3   排放口基本情况
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(o)
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	污染物名称
	类型
	排放标准

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	360万kcal/h热风炉烟囱（DA001）
	131.323156
	47.088746
	15
	0.5
	120.0
	颗粒物、SO2、烟气黑度、汞
	一般排放口
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉和表4燃煤（油）炉窑的二级标准限值要求。

	
	
	
	
	
	
	NOX
	
	/

	360万kcal/h热风炉烟囱（DA002）
	131.323183
	47.088713
	15
	0.5
	120.0
	颗粒物、SO2、烟气黑度、汞
	一般排放口
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉和表4燃煤（油）炉窑的二级标准限值要求。

	
	
	
	
	
	
	NOX
	
	/


2、非正常状况下废气源强
污染物非正常排放情况为：热风炉除尘系统发生故障，布袋破损，除尘效率降至85%，每次污染物非正常排放情况发生时间1小时，每年发生次数1次。当布袋除尘器出现故障时，应立即停炉检修。本项目非正常工况设定情景具体见表4-4。
表4-4  非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放浓度mg/m3
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	DA001
	布袋除尘器破损
	颗粒物
	9.825
	613.15
	1
	1次

	DA002
	布袋除尘器破损
	颗粒物
	9.825
	613.15
	1
	1次



3、监测要求
本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求，定期进行自行监测，监测计划如下：
表4-5  废气监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放类型
	监测频次
	执行排放标准

	360万kcal/h热风炉烟囱DA001（有组织排放源）
	颗粒物、SO2、汞
	一般排放口
	1次/年
	热风炉烟尘、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准。

	
	NOX
	
	1次/月
	

	360万kcal/h热风炉烟囱DA002（有组织排放源）
	颗粒物、SO2、汞
	一般排放口
	1次/年
	热风炉烟尘、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准。

	
	NOX
	
	1次/月
	

	厂界四周
	颗粒物
	/
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	工业炉窑（有车间厂房）
	颗粒物
	/
	1次/年
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3标准


4、污染治理措施及环境影响分析
本项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)附录A，工业窑炉废气中颗粒物污染治理可行技术为燃气或净化后煤制气、袋式除尘、静电除尘，本项目采用袋式除尘器处理热风炉废气中的颗粒物，属于可行性技术。
5、排气筒高度合理性分析
根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中4.6.1要求“各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m”。4.6.3要求“当烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行4.6.1和4.6.2规定外，烟囱(或排气筒)还应高出最高建筑物3m以上”。本项目两个排气筒高度均为15m，周围200m范围内为民宅（厂区办公楼为5m），本项目排气筒高度符合相关要求。
二、废水
本项目生产不使用水，无生产废水排放，生活污水排入防渗厕所，定期清掏，外运堆肥。由于本项目仅为生活污水，且不外排，故本次不对其废水制定监测计划。
表4-6 本项目污水污染物产生及排放情况一览表
	工序
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	效率
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	生活污水
	生活污水
	COD
	300
	0.0052
	排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
	/
	/
	/
	816h

	
	
	BOD5
	200
	0.0034
	
	
	/
	/
	

	
	
	SS
	200
	0.0034
	
	
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	25
	0.0004
	
	
	/
	/
	


三、噪声
（一）源强核算
本项目噪声源主要为风机、滚筒筛等设备，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录E锅炉相关设备噪声源强参考值、根据设备类型经查找资料及类比其他项目设备情况可知，噪声值在70～85dB(A)之间，噪声源强见下表。
表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（声压级/dB（A））
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	烘干塔
	烘干塔1
	/
	30
	100
	10
	80
	采取低噪声设备，建筑物隔声、基础减振
	全天

	2
	烘干塔
	烘干塔2
	/
	30
	100
	10
	80
	
	


表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	北
	南
	西
	东
	北
	南
	西
	东
	
	
	
	

	1
	热风炉
	热风炉1
	/
	75
	基础减振、厂房隔声等
	40
	45
	1
	5
	2
	1
	5
	63
	61
	67
	63
	昼夜间
	20
	41 
	1

	2
	热风炉
	热风炉2
	/
	75
	基础减振、厂房隔声等
	40
	45
	1
	4
	3
	1
	5
	62
	65
	64
	60
	
	20
	41 
	1

	3
	热风炉
	输送带
	/
	80
	基础减
振、厂房隔声等
	38
	48
	1
	5
	3
	2
	5
	66
	61
	64
	66
	
	20
	44
	1

	4
	潮粮仓
	封闭式滚筒筛
	/
	70
	基础减
振、厂房隔声等
	24
	30
	1
	5
	2
	1
	5
	60
	63
	61
	67
	
	20
	40
	1

	5
	
	封闭式滚筒筛
	/
	70
	
	24
	30
	1
	4
	3
	1
	5
	60
	62
	65
	64
	
	20
	40
	1

	6
	风机
	风机
	/
	65
	
	24
	30
	1
	5
	3
	2
	5
	61
	60
	61
	64
	
	20
	43 
	1
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图4-1噪声预测图
（二）噪声影响预测
预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式。
（1）室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下：
[image: ]－LTL



式中：LP——预测点的噪声级（dB）；
Lw——声源声功率级（dB）；
Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8）
R——预测点离声源距离（m）；
R——室内房间常数（由房间材料决定）；
C——空气中的声速（m/s）；
LTL——隔墙的传声损失（dB）。
（2）室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下：




式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB；
LA（r0）——参照点的噪声值，dB；
r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m；
A——户外传播引起的衰减值，dB；
Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB；
Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB；
Abar——屏障引起的衰减，dB；
Ag——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）；
Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。
（3）噪声叠加公式：



式中：——预测点处的等效声级，dB（A）；


——第个点声源对预测点的等效声级，dB（A）。
（4）预测结果
本项目采用了噪声治理措施，根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见下表。
表4-9噪声预测结果   单位：dB(A)
	项目
	贡献值
	超标和达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东侧
	40
	40
	达标
	达标

	厂界北侧
	43
	43
	达标
	达标

	厂界西侧
	40
	40
	达标
	达标

	厂界南侧
	41
	41
	达标
	达标



（三）监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)确定本项目监测计划，具体见下表。
表4-10本项目污染源监测计划
	监测项目
	监测因子
	监测点位置
	最低监测频率
	执行标准

	厂界噪声
	等效连续A声级
	厂界
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


（四）污染防治措施及环境影响分析
针对本项目噪声源的特点，本次评价提出以下措施：
（1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下选择低噪声设备，从源头上降低噪声。
（2）合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，设备布置时考虑声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局，进一步降低厂界噪声，将高噪声设备安置在建筑物中部及远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，减轻各类声源对周围环境的影响。
（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
（4）对烘干塔、风机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，加装隔声罩，并在风机进、出风口装设消音器。
（5）维护路面，使路面状况良好，低速运行，禁止鸣笛，文明驾驶。
通过采取以上措施，可使厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，从噪声影响角度，本项目建设是可行的。
4、固体废物
（一）主要污染物及源强
本项目固体废物主要为一般工业固体废物。筛分工序中产生的杂质（土石颗粒），除尘系统收尘和热风炉炉渣，废布袋。
（1）筛分杂质
类比现有工程，原粮杂质产生量约为原料烘干量的0.1%，本项目年烘干粮食20000t，则原粮筛分除杂工序中产生的杂质量约为20t/a，对照《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），原粮杂质分类代码为“900-099-S59”，用编织袋装袋，外售至砖厂。
（2） 筛分收尘
本项目筛分粉尘产生量为2.75t/a，筛分粉尘排放量为0.027t/a，则筛分收尘量为2.723‬t/a，对照《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），分类代码为“900-099-S59”，用编织袋装袋，外售至肥料厂。
（3）炉渣
本项目生物质燃料使用量共计2181t，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目生物质蒸汽锅炉炉渣污染物采取物料衡算法计算。
[image: ]


式中：Ehs——核算时段内灰渣产生量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，2181；
Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目Aar取值8.83；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取15；
Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，根据附件4，取14083。
计算得到灰渣量为328.61t/a，其中飞灰量（即热风炉烟气中颗粒物产生量）为106.68t/a，则热风炉炉渣产生量为221.93t/a。根据分类代码为“900-099-S03”，热风炉除尘系统收尘和热风炉炉渣其成分属于草木灰，草木灰是由植物燃烧后的残余物形成的，可以用于制作肥料，热风炉除尘系统收尘和热风炉炉渣统一收集暂存于灰渣间中，用编织袋装袋，外售至肥料厂。
（4）除尘系统收尘
热风炉除尘系统产生量为106.68t/a，排放量为0.32t/a，因此热风炉收尘量为106.36t/a。对照《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），除尘系统收尘分类代码为“900-099-S03”，集中收集后用编织袋装袋，暂存于灰渣间，用编织袋装袋，外售至肥料厂。
（5）烘干塔收尘
烘干塔收尘量为1.65t/a，对照《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），除尘系统收尘分类代码为“900-099-S59”集中收集后用编织袋装袋，暂存于灰渣间，外售至肥料厂。
（6）废布袋
本项目玉米烘干所用的布袋需要定期更换，类比现有工程，每年更换一次，一次产生量约为0.2t/a，对照《固体废物分类与代码名录》（公告2024年第4号），废布袋分类代码为“900-099-S59”，废布袋厂家更换后回收，不在厂内暂存。
（7）生活垃圾
员工生活垃圾：项目员工8人，年工作34天，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，年产生活垃圾0.14t/a，集中收集，交由当地市政部门统一处理。
综上所述，本项目固体废物处置率100%。
项目固废产生情况详见表4-11。
表4-11固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	来源
	种类
	固废属性
	代码
	产生量
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量（t/a）
	工艺
	处置量（t/a）
	

	筛分工序
	筛分杂质
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	类比法
	20
	集中收集
	20
	外售至砖厂

	
	筛分收尘
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	类比法
	2.723‬
	
	2.723‬
	外售至肥料厂

	热风炉除尘器
	废布袋
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	类比法
	0.2
	
	0.2
	厂家回收

	
	收尘
	一般工业固体废物
	900-099-S03
	系数法
	106.68
	
	106.68
	外售至肥料厂

	热风炉
	炉渣
	一般工业固体废物
	900-099-S03 
	物料衡算
	221.93
	
	221.93
	外售至肥料厂

	烘干塔
	收尘
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	系数法
	1.65
	
	1.65
	外售至肥料厂

	生活垃圾
	生活垃圾
	-
	-
	系数法
	0.14
	集中收集
	0.14
	市政部门统一处理


本项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；委托利用严格执行国家固废管理相关规定，核实受托方资质能力、签订规范合同、建立全过程台账、落实运输三防措施，确保全部合规利用，不造成二次污染。
综上所述，项目运营期间，所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，固体废物不会对外环境造成影响。
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	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	热风炉（DA001）
	颗粒物
	低氮燃烧+布袋除尘器（效率99.7%）+15m高烟囱
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准

	
	
	烟气黑度
	
	

	
	
	汞
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	/

	
	热风炉（DA002）
	颗粒物
	低氮燃烧+布袋除尘器（效率99.7%）+15m高烟囱
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准

	
	
	烟气黑度
	
	

	
	
	汞
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	/

	
	热风炉房门窗处颗粒物
	颗粒物
	/
	《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值

	
	原粮卸粮
	颗粒物
	减小装卸高度、密闭输送
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准

	
	原粮筛分
	颗粒物
	密闭设备
	

	
	烘干塔
	颗粒物
	烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网
	

	
	厂界
	无组织粉尘
	封闭传送+封闭车间
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）表2无组织排放浓度限值要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备
	噪声
	低噪声设备、隔声、减振
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	热风炉除尘系统收尘、热风炉炉渣、筛分收尘、烘干塔收尘集中收集后暂存于灰渣间，外售至肥料厂；
筛分清选工段杂质外售至制砖厂；
废布袋厂家更换时带走；
生活垃圾由市政部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①按有关要求规范建设灰渣库、生物质燃料库，按要求进行地面硬化处理。
②定期巡检，一旦发现布袋除尘器发生异常状况泄漏，及时采取控制措施、减少颗粒物的泄漏量。

	其他环境管理要求
	一、根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应根据本项目污染物产生及排放情况，及时办理本项目排污许可相关手续。
二、排污口规范化设置
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口规范化要符合有关要求。
（1）废气排放口
建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废气排污口规范化设计。排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。
（2）固定噪声污染源扰民处规范化整治
对固定噪声污染源（即其产生的噪声超标国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。
（3）固废堆放规范化整治
固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、工业固废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。一般工业固废暂存库及危险废物暂存库应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。厂区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志见下表：
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: QQ截图20180302091651]
	[image: QQ截图20180302091701]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	2
	[image: 5004926_200754083745_2]
	[image: wps1754]
	一般工业固体废物
	表示一般工业固体废物贮存、处置场
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六、结论
	项目符合国家产业政策要求，符合佳木斯市“生态环境分区管控要求”及其他环保政策相关规定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	1.717t/a
	/
	1.717t/a
	1.717t/a

	
	SO2
	/
	/
	1.30t/a
	/
	1.30t/a
	1.30t/a

	
	NOX
	/
	/
	1.55t/a
	/
	1.55t/a
	1.55t/a

	固体废物
	热风炉收尘
	/
	/
	106.68t/a
	/
	106.68t/a
	106.68t/a

	
	废布袋
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	炉渣
	/
	/
	221.93t/a
	/
	221.93t/a
	221.93t/a

	
	烘干塔收尘
	/
	/
	1.65t/a
	/
	1.65t/a
	1.65t/a

	
	筛分杂质
	/
	/
	20t/a
	/
	20t/a
	20t/a

	
	筛分收尘
	/
	/
	2.723‬t/a
	/
	2.723‬t/a
	2.723‬t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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1、正常工况排放
（1）热风炉烟气
本项目生物质热风炉废气污染物颗粒物、SO2产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法计算，锅炉出口NOx产生浓度无法估算，故氮氧化物采用系数法核算（无实测值无法采用类比法，无法用物料衡算）。
①烟气量
本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：
[image: wps1]
式中：
V0——理论空气量，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值39.79；
Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值4.42；
Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值35.54；
Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值0.07；
经计算，V0=3.53m3/kg。
生物质热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：
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式中：
Vg——干烟气排放量，m3/kg；
VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为39.79；
Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；
VN2——烟气中氮气，m3/kg；
α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.7。
Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.35。
经计算，V0=3.53m3/kg，Vg=6.00m3/kg。本项目2个360万kcal/h的生物质热风炉年用生物质量为2181t，则锅炉烟气量为1.31×107m3/a。
②SO2
SO2排放量按如下公式计算：


式中：
ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t，本项目核算时段取1a；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉年用生物质量为2181t。
Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取15；
ηs——脱硫效率，%，本项目取0；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目取0.5；
经计算，2台360万kcal/h生物质热风炉二氧化硫排放量1.30t/a。
③颗粒物（烟尘）
颗粒物排放量按如下公式计算：


式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t，本项目核算时段取1a；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉年用生物质量为2181t。
Aar——收到基灰分的质量分数，%，根据燃料成分分析为8.83；
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，（链条炉排灰分份额为10%-20%，燃生物质时飞灰份额加30%，本项目取20%，则最终灰分份额取50%）；
ηc——综合除尘效率，99.7%；
Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，本次取值10；
经计算，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉颗粒物排放量EA=2181*8.83/100*50/100*(1-0.997)/(1-0.1)=0.32t/a
④NOx
在《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中氮氧化物没有物料衡算法，本项目氮氧化物排放量采用产排污系数法。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中附录F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气采用烟气再循环低氮燃烧技术处理的氮氧化物排污系数为0.71千克/吨－燃料（按照该规范，氮氧化物直排产污系数为1.02千克/吨－燃料，故氮氧化物处理效率按照30.39%计）。
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式中：
Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；
R—核算时段内燃料耗量，t；本项目取2181；
βj—产污系数，kg/t，参见《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953），氮氧化物取1.02千克/吨-燃料；
η—污染物脱除效率，%；本次取30.39%；
经计算，本项目2台360万kcal/h生物质热风炉中氮氧化物排放量为1.55t/a。
本项目2台360万kcal/h生物质热风炉产生的烟气SO2、烟（粉）尘和烟气黑度排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准。360万kcal/h生物质热风炉1，烟气经由15m高烟囱（DA001）排放；360万kcal/h生物质热风炉2，烟气经由15m高烟囱（DA002）排放。
（2）无组织粉尘
①燃料储存粉尘
本项目生物质成型燃料储存在厂区密闭燃料间内，粉尘主要为燃料堆取中产生粉尘，产生量较少，安装换气扇、定期通风，无组织粉尘通过上述措施处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
②卸粮废气
本项目原粮外购进场卸料到潮粮仓、烘干后的干粮装车运输出厂时会产生无组织粉尘。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中，3.11产污系数法计算本项目卸料粉尘排放源强。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，应堆存至密闭的潮粮库中，故只计算装卸、运输引起的扬尘，计算公式如下：
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式中：Eh：堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；
ki：物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表10，TSP取0.74；
u：地面平均风速，m/s，取当地年平均风速3.8m/s；
M：物料含水率，%。玉米含水率30%，水稻含水率为18%；
η：污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表12，项目输送点位连续洒水操作，TSP控制效率为74%。
经计算可知，Eh玉米为0.009kg/t，Eh水稻为0.018kg/t；


1)Wy为堆场扬尘源中颗粒物总排放量。
2)Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，Eh玉米为0.009kg/t，Eh水稻为0.018kg/t；
3)m为每年料堆物料装卸总次数。取250次
4)Gy为第i次装卸过程的物料装卸量，t。取40
5)Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，本项目料堆为密闭式储存故无需计算堆积存放期间风蚀扬尘。
6)Ay为料堆表面积，m2。取0
经计算，装卸玉米粉尘排放量为0.089t/a，水稻排放量为0.18‬t/a；装卸粉尘玉米产生量为0.70t/a，0.86kg/h；水稻产生量为0.34t/a，0.42kg/h；则装卸粉尘排放量为0.27t/a，排放速率为0.33kg/h。
③筛分粉尘
玉米
本项目烘干玉米需要进行初清，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，过筛工序逸散粉尘排放因子取0.1kg/t，筛分玉米量为15000t/a，装卸过程产生的玉米粉尘量为0.70t/a，则玉米筛分总量为14999.3‬t；筛分粉尘产生量约为1.50t/a，年工作204h，产生速率为7.35kg/h。项目清粮采用密闭式滚筒筛，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，粉尘去除效率可达到99%以上，最终筛分工序玉米无组织粉尘排放量为0.015t/a，排放速率约为0.07kg/h。
水稻
本项目烘干水稻需要进行初清，根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，过筛工序逸散粉尘排放因子取0.25kg/t，筛分水稻量为5000t/a，装卸过程产生的水稻粉尘量为0.34t/a，则水稻筛分总量为4999.66‬t；筛分粉尘产生量约为1.25t/a，年工作204h，产生速率为6.13kg/h。项目清粮采用密闭式滚筒筛，圆筒初清筛底部排风口被布袋所密封，收集除尘灰，粉尘去除效率可达到99%以上，最终筛分工序水稻无组织粉尘排放量为0.012/a，排放速率约为0.06kg/h。
则筛分粉尘排放量约为0.015t/a+0.012t/a=0.027t/a，排放速率约为0.13kg/h。
④烘干塔废气
玉米
本项目在粮食初清过程中已将绝大部分杂质清除干净，烘干过程中粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，干燥工序逸散尘排放因子取0.1kg/t，烘干玉米量为15000t/a，装卸过程产生的玉米粉尘量为0.70t/a，筛分玉米工序产生的粉尘量为0.015t/a，则烘干玉米量为14999.285t/a；则粉尘产生量约1.50t/a，产生速率为1.84kg/h。烘干塔塔体自带彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率，围挡控制效率为60%”，所以本项目烘干塔彩钢罩抑尘效率按60%计，则烘干工段无组织粉尘排放量为0.74kg/h、0.60t/a。
水稻
本项目在粮食初清过程中已将绝大部分杂质清除干净，烘干过程中粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》第五章谷物仓储中的颗粒特性，干燥工序逸散尘排放因子取0.25kg/t，烘干水稻量为5000t，装卸过程产生的水稻粉尘量为0.34t/a，筛分水稻工序产生的粉尘量为0.012t/a，则烘干水稻量4999.648t/a‬，则粉尘产生量约1.25t/a，产生速率为1.53kg/h。烘干塔塔体自带彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率，围挡控制效率为60%”，所以本项目烘干塔彩钢罩抑尘效率按60%计，则烘干工段无组织粉尘排放量为0.61kg/h、0.50t/a。
则烘干粉尘量约为0.60t/a+0.50t/a=1.10t/a，排放速率约为1.35kg/h。
⑤燃料、灰渣转运扬尘
本项目燃料生物质和灰渣分区储存在厂区库房，库房为封闭式库房。燃料厂内运输过程中加盖苫布，大风天气禁止转运。灰渣调湿后转运，转运时加盖苫布，大风天气禁止转运。
采取以上治理措施后，厂区无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
⑥热风炉房外废气
本项目2台360万kcal/h生物质热风炉房外产生的粉尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3排放浓度限值要求。
本项目工业粉尘量为0.027t/a+1.10t/a+0.27t/a=1.397t/a。
表1  本项目总量控制指标   单位：t/a
	指标
	颗粒物（烟尘）
	SO2
	NOX

	预测量
	1.717
	1.30
	1.55
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